[bookmark: _Hlk57883707] 
[bookmark: _Toc151978988][bookmark: _Toc152687679][bookmark: _Toc155338876][bookmark: _Toc151047317]建设项目生态环境影响报告表
（生态影响类）
[bookmark: _Hlk57883728]（送审本）












项目名称：  黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目  
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK9]建设单位（盖章）：  黑水县住房和城乡建设局       
编制日期：            2026年9月                 

中华人民共和国生态环境部制


























目录
一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	47
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	60
四、生态环境影响分析	82
五、主要生态环境保护措施	100
六、生态环境保护措施监督检查清单	117
七、结论	119











附图
附图1  项目地理位置及水系图
附图2  项目平面布置图
附图3  项目施工导流平面布置图
附图4  项目外环境关系及监测布点图
附图5  项目与重要生态区域关系图
附图6  项目与达古冰川-卡龙沟风景名胜区关系图
附图7  项目土地利用现状图
附图8  项目生态环境保护措施设计图

附件
附件1  项目委托书
附件2  情况说明
附件3  项目可研批复
附件4  项目初设批复
附件5  项目用地预审及选址意见的复函
附件6  项目是否涉及敏感区的证明文件
附件7  项目是否涉及饮用水水源保护区的复函
附件8  项目是否涉及生态保护红线的复函
附件9  达古冰山－卡龙沟风景名胜区影响论证报告审查意见
附件10  地表水引用数据监测报告
附件11  噪声现状监测报告





[bookmark: _Toc155338877]一、建设项目基本情况
	建设项目
名称
	黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目

	项目代码
	2502-513228-04-01-558632

	建设单位联系人
	谢晓艳
	联系方式
	15196200103

	建设地点
	黑水县卡龙镇才盖村

	地理坐标
	起点：东经103°18′17.710″，北纬32°24′31.002″；
终点：东经103°18′11.146″，北纬32°24′18.330″

	建设项目
行业类别
	127防洪除涝工程
	用地面积（m2）
	2311m2（其中永久占地811m2，临时占地1500m2）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	黑水县发展改革和经信商务局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	黑发经商行审[2025]7号

	总投资
（万元）
	350
	环保投资
（万元）
	41.0

	环保投资占比（%）
	11.71
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	否
是：        

	专项评价设置情况
	本项目与建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）专项评价设置情况对比见表1-1。

表1-1 专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	涉及项目类别
	本项目
	是否设置

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	项目为127防洪除涝工程，新建河堤268米，修复水毁河堤56米。不涉及清淤。
本项目不涉及水库，故无须设置地表水专项评价。
	否

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
	不涉及
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	项目为防洪除涝工程，根据《建设项目分类管理名录（2021年版）》，防洪除涝工程未设置相关敏感区，故本项目无须设置生态专项评价。
	否

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有
机物排放的项目
	不涉及
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	不涉及
	否

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	不涉及
	否




	规划情况
	1、规划名称：《岷江流域综合规划》；
审批机关：中华人民共和国水利部；
审批文件：《水利部关于岷江流域综合规划的批复》（水规计﹝2021﹞287号）。
2、规划名称：《阿坝藏族羌族自治州防洪规划》

	规划环境影响评价情况
	1、规划环评名称：《岷江流域综合规划环境影响报告书》；
审批机关：中华人民共和国生态环境部；
审批文件：关于《岷江流域综合规划环境影响报告书》的审查意见（环审﹝2020﹞126号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《岷江流域综合规划》符合性分析
岷江流域综合规划工作始于2009年。长江委于2013年10月和2015年2月分别提出《岷江流域综合规划报告（送审稿）》和“报告修订稿”。2015年7月，水利部水规总院对“报告修订稿”进行了复审，将规划现状基准年确定为2013年。其后，长江委对“岷流规”进行了多次修改和征求地方政府、国家部委意见后，提出《岷江流域综合规划》（以下简称“岷流规”）。2021年水利部以水规计〔2021〕287号文予以批复。
根据《岷江流域综合规划报告》，岷江干流上游以护岸和稳固滑坡体为主；中游以已建的紫坪铺水库为骨干，加强金马河段堤防建设，通过合理调度紫坪铺水库、都江堰灌溉枢纽控制工程、金马河段控制闸工程等，提高防洪能力；下游加强河道整治和护岸工程；青衣江以护岸和堤防建设为主；大渡河以瀑布沟水库为骨干，其他水库配合，通过合理调度，减轻乐山市等城市防洪压力，并根据长流规划要求分担长江中下游防洪任务；加强整个流域山洪灾害防治、中小河流治理及防洪非工程措施建设。
本次拟建工程位于卡龙镇，为小黑水河干流，小黑水河是黑水河右岸一级支流，岷江二级支流。根据《岷江流域综合规划》岷江干流上游以护岸和稳固滑坡体为主，本项目为防洪除涝工程，主要为新建防洪堤，与《岷江流域综合规划》相符。
2、项目与《岷江流域综合规划环境影响报告书》的符合性分析
2020年9月，生态环境部以“环审〔2020〕126号”文印发了《岷江流域综合规划环境影响报告书》审查意见。工程与规划环评审查意见总体要求的符合性见下表。
表1-2 工程与岷江流域综合规划环评审查意见的符合性
	序号
	岷江流域规划环评审查意见要求
	工程响应情况
	符合性分析

	1
	坚持生态优先、绿色发展的理念。加强流域整体性保护，充分与四川、青海“三线一单”成果相衔接，从维护流域生态安全屏障和生态功能、格局稳定角度，加强生态环境保护，推进流域生态环境整体性修复，强化流域世界遗产地、珍稀特有鱼类栖息地等重要生态环境敏感区及文物保护单位的保护要求，将生态环境保护与修复作为《规划》的优先任务，作为《规划》实施的硬约束，纳入相关河湖长履职情况督察、考核重要内容
	（1）工程建设符合四川省“生态环境分区管控”的管控要求；
（2）工程不涉及世界遗产地、珍稀特有鱼类栖息地等重要生态环境敏感区，项目建设完成后可有效提高黑水县卡龙镇才盖村段河道防洪能力，具有良好的生态正效益
	符合

	2
	加强流域干支流生态环境保护与修复，严守生态保护红线、严控流域及重点河段污染物总量，严格生态环境准入要求，优化规划各开发任务，切实维护流域生物多样性保护、水源涵养等重要功能，确保流域生态安全
	（1）工程不涉及四川省生态保护红线；
（2）项目为防洪除涝工程，运营期无污染物产生及排放；
（3）工程对流域生物多样性、水源涵养等重要生态功能不会产生明显不利影响，且项目建设完成后对改善当地水环境呈正效应
	符合

	3
	严格限制流域开发强度，优化开发方案。深入论证供水、灌溉任务目标和规划开发方案的合理性，合理设置供水、灌溉规划目标，系统优化供水、灌溉等重点工程的规模、布局
	项目为防洪除涝工程，不涉及水资源的开发利用
	符合

	4
	加强流域生态保护和修复，进一步完善规划生态保护和修复内容。加强流域重要水利枢纽生态调度，保障重要控制断面生态流量和敏感期生态需水，以及内江平原水网区生态流量。加快实施流域小水电清理整顿工作。
	项目为防洪除涝工程，不涉及水资源的开发利用，项目建设完成后对改善当地水环境呈正效应
	符合

	5
	强化流域水环境综合整治。加强岷江干支流水环境治理，强化流域污废水处理工程和管理措施，严格控制入河污染物排放总量。岷江中下游河段加强工业和生活污水治理，以及府河、南河、杨柳河、泥溪河、茫溪河、沐川河和龙溪河等支流水污染综合治理；污染较重河段禁止新建重污染型企业，制订饮用水水源地保护方案，确保饮用水水源保护区水质安全和流域水质改善
	项目为防洪除涝工程，运营期无污染物产生及排放，项目建设不涉及饮用水水源地保护区
	符合

	6
	全面推进河湖长制，加强流域综合管理，健全长效机制。落实干支流生态保护、污染治理任务，建立健全水文、水环境、生态流量、水陆生生态等监测体系，根据动态监测情况，落实和完善环境保护对策措施
	项目为防洪除涝工程，运营期无污染物产生及排放，项目建设完成后对改善当地水环境呈正效应。
	符合


综上工程总体符合《岷江流域综合规划环境影响报告书》 及其审查意见。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]3、项目与《阿坝藏族羌族自治州防洪规划》符合性分析
根据《阿坝藏族羌族自治州防洪规划》，岷江、大渡河、嘉陵江、涪江流域通过达标建设堤防、护岸工程，增强洪水归槽、防止侵蚀河岸的行洪能力，对在地震、泥石流和洪涝灾害中损毁的防洪工程进行修复，巩固行洪河道两岸堤防，疏通或扩大洪水出路，控制或降低洪水位，完善岷江、大渡河、嘉陵江、涪江四大流域单元洪水归槽入河、畅通行洪通道，逐步完善各县市的防洪工程建设，使其形成完整的防洪封闭圈，构建达标可靠的防洪安全体系；同时利用其他规划建设的水库和已建的电站水库，加强防洪联合调度，预留超标洪水防御弹性空间，完善长江流域综合防洪体系，确保下游重点防洪对象的安全；治理山洪沟，重点整治反复受灾或灾损严重的山洪沟，提高安全防范标准，通过采用现代化科技手段，进一步完善“预报、预警、预演、预案”四预措施，提升防灾减灾能力与水平。
本次拟建工程位于卡龙镇，为小黑水河干流，小黑水河是黑水河右岸一级支流，岷江二级支流。工程河段大多为天然河岸，防洪能力严重不足，汛期洪水对两岸居民的生命财产安全造成严重威胁。本工程的实施能有效提高工程河段的防洪减灾能力，完善当地防洪体系，保护沿线居民的生命财产安全，保障区域经济社会的可持续发展，与《阿坝藏族羌族自治州防洪规划》相符。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1、项目产业政策符合性分析
（1） [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10]根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“建筑业——土木工程建筑业——河湖治理及防洪设施工程建筑”，行业代码为E4822。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）的要求，本项目河堤工程属于鼓励类中第二项“水利”中的第3款“防洪提升工程中 防洪工程，本项目属于鼓励类项目，因此，本项目建设符合国家产业政策要求。
（2）2025年2月20日，项目取得黑水县发展改革和经信商务局《关于黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目可行性研究报告的批复》（黑发经商行审[2025]7号），同意本项目实施。
因此，本项目符合国家现行产业政策。
2、用地规划符合性
项目用地取得了黑水县自然资源局出具的《关于申请办理黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目用地预审和选址意见的复函》（黑自然资函〔2025〕17号），详见附件6。
黑水县林业和草原局关于核实《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目林地、草地、自然保护地、湿地和退耕还林地相关情况的函》的复函（黑林草函〔2025〕2号），详见附件7。项目新建、修复河堤不涉及占用林地、草地，不涉及占用湿地，不涉及使用退耕地。
3、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》的符合性分析
根据2018年1月4日生态环境部（原环境保护部）办公厅《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2018〕2号）规定。本工程属于规定中的防洪除涝工程，经查询，本工程符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求。
表1-3 本工程与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》符合性对比表
	审批原则
	本项目情况
	是否符合

	第一条本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。
	项目新建、修复河堤属于堤防建设，符合适用原则。
	符合

	第二条项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
	项目新建、修复河堤符合环境保护相关法律法规和规划要求，修建堤防基本沿原河岸平顺布置，保持黑水河自然形态，符合审批原则。
	符合

	第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
	项目新建、修复河堤不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地以及生态保护红线，不涉及饮用水水源保护区。
项目位于达古冰山—卡龙沟风景名胜区三级保护区，项目的建设符合三级保护区要求，不属于禁止占用区域，符合审批要求。
	符合

	第四条项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。
	本工程修建堤防后有利于黑水河的水环境改善，运行过程不会对地下水产生影响，符合审批原则。
	符合

	第五条项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。
	本项目不涉及鱼类水生生物的洄游通道及“三场”等。
	符合

	第六条项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。
	不涉及濒危珍稀动植物。
	符合

	第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施，涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施，针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。
	针对工程施工组织方案，分析了方案的环境合理性。对于工程实施出现的环境问题，提出了环境保护措施，符合审批原则。
	符合

	第八条项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。
	不涉及移民安置及蓄滞洪区，符合审批原则。
	符合

	第九条项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
	工程在风险分析章节中提出针对性的风险防范措施和环境风险应急预案等内容，符合审批原则。
	符合

	第十条改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
	不涉及
	符合

	第十一条按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。
	符合。本工程按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态环境监测计划。根据工程情况提出环境保护设计、环境管理要求。
	符合

	第十二条对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	符合。针对工程施工期的环境问题，提出了相应的环境保护措施。
	符合


因此，本工程符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》相关要求。
4、与《关于印发加快灾后水利薄弱环节建设实施方案的通知》的符合性分析
《关于印发加快灾后水利薄弱环节建设实施方案的通知》（水规计[2017]182号）是国家有关部门下发的有关薄弱水利建设的有关工作部署，《实施方案》包括中小河流治理、小型病险水库除险加固、重点区域排涝能力建设和农村基层防汛预报预警体系建设等四项建设内容。
本项目属于中小河流治理，符合《关于印发加快灾后水利薄弱环节建设实施方案的通知》要求。
5、项目与《长江流域防洪规划》符合性分析
根据《长江流域防洪规划》，长江上游结合兴利逐步兴建调洪水库，整治河道，适当修建堤防、护岸，加强水土保持，加强水情测报及其他防洪非工程措施建设。
本次拟建工程位于卡龙镇，为小黑水河干流，小黑水河是黑水河右岸一级支流，岷江二级支流。工程主要为修建堤防，完善防洪体系，提高当地抵御自然灾害的能力，与《长江流域防洪规划》相符。
6、与《达古冰山—卡龙沟风景名胜区总体规划（修编）（2015-2035年）》符合性分析
（1）达古冰山—卡龙沟风景名胜区概况
《达古冰山—卡龙沟风景名胜区总体规划（修编）（2015-2035年）》目前已通过批复（川府函〔2019〕26号），是达古冰山—卡龙沟风景名胜区目前使用的法定规划。1993 年，被四川省人民政府批准成为第三批省级风景名胜区，面积 400 余平方公里。
1）位置及范围
达古冰山-卡龙沟风景名胜区呈“Y”字型分布在黑水县境内，位于黑水与松潘和红原三县交界处。达古冰山片区距离黑水县城 9 公里；卡龙沟片区距离黑水县城 70 公里；色尔古片区距离县城 60 公里。黑水县距成都约 317 公里，距阿坝州红原机场约 100 公里，距马尔康约176 公里。
达古冰山-卡龙沟风景名胜区由达古冰山、卡龙沟和色尔古三个独立的片区组成，总面积 410 平方公里。
1）达古冰山片区，面积 210 平方公里。范围西至沙石多乡和芦花镇镇界（东经 102°41′11”，北纬 32°16′47”），东至谷汝沟西侧山脊（东经 102°58′51”，北纬 32°09′12”），北至花尔策（东经 102°51′34”，北纬 32”18′24”），南至马桥的打古河与黑水河交汇处（东经 102°56′35”，北纬 32”06′53”）。
2）卡龙沟片区，面积 200 平方公里。范围西至松潘县与黑水县县界（东经 103°13′12”，北纬 32° 28′25”），东至松潘县与黑水县县界阿勒地杂给（东经 103°22′
01"，北纬 32°23′05”），北至错奥乌北侧山脊（东经 103°14′59”，北纬 32°32′29”），南至莫沃勒沟南缘（东经 103°18′17”，北纬 32°18′52”）。
3）色尔古片区，面积 1 平方公里。范围西至G347西缘（东经 103”25′06”，北纬 31°56′05”），东至色尔古古藏寨东侧（东经 103°25′54"，北纬 31°55′27”）， 北至黑水河东侧山坡（东经 103°25′22”，北纬 31°56′12”）， 南至G347西缘（东经 10325′42”，北纬 31°55′17”）。
（2）历史沿革
达古冰山-卡龙沟风景名胜区始开发于 1990 年代，1993 年，被四 川省人民政府批准成为第三批省级风景名胜区，面积 400 余平方公里。
1993 年 2 月，卡龙沟景区被四川省人民政府公布为第三批省级风景名胜区，包括卡龙沟、卡依沟、曹季劳沟、彩林、才盖民俗文化村。
2018 年 6 月，经省人民政府同意，“卡龙沟风景名胜区”更名为“达古冰山-卡龙沟风景名胜区”。
（3）风景名胜区性质
1）资源性质
达古冰山-卡龙沟风景名胜区属山岳型，以冰川、地表钙华、彩林、高原湖泊、藏情和红军史迹为主景，是供风景资源保护、观光探奇、科研科普、风情体验和休闲文体活动的风景名胜区，具备国家级风景名胜区价值。风景名胜区的景观由 2 大类、7 中类、24 小类构成， 评价景点 78 个，其中特级 3 个，一级 19 个，二级 28 个，三级 22 个，四级 6 个。
2）景区分区
①达古冰川景区（面积 47 平方公里）
以海洋性现代山岳冰川地貌和古冰川作用地貌景观为核心，以“神山朝圣，冰川探奇”为主题，依托集中分布的以冰川为核心的地质遗迹景观，着重开展观光游览、风景摄影、科考科普和冰雪运动等类型的游览活动。
②高原明镜景区（面积 28 平方公里）
以彩林掩映下的高原湖泊为景观核心，兼有地质遗迹景观，以“明镜照影、寄情山水”为主题，依托高山湖泊，着重开展观光游览、风景摄影、户外休闲和科考科普等类型的游览活动。
③达古藏寨景区（面积 59 平方公里）
以打古河两岸自然风光和生长于自然山水间的三达古藏寨村落 为主景，兼有红军长征文化和山林野趣，以“藏寨怀旧、忘忧达古” 为主题，依托打古河、藏寨和红军长征遗迹，着重开展民俗体验、郊野休闲和康体保健等类型的游览活动。
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]④色尔古景区（面积 1 平方公里）
以色尔古藏寨传统村落为主景，兼有红军文化，以“东方城堡、历史遗珠”为主题，依托色尔古藏寨传统村落，着重开展民俗体验、风景摄影、科考科普和纪念怀古等类型的游览活动。
⑤钙华彩池景区（面积 66 平方公里）
以地表钙华堆积地貌为主景，以“千叠瀑、花海流金”为主题， 依托卡龙沟集中分布的地表钙华堆积地貌景观，着重开展观光游览、风景摄影、科考科普等类型的游览活动。
⑥彩林画廊景区（面积 67 平方公里）
以自然山水为主景，春观高山灌丛花海，秋观彩林缤纷，兼有藏族风情，以“音乐彩林、秋韵画卷”为主题，依托迈杂沟沿河两岸的彩林、高山灌丛、高山湖泊，着重开展观光游览、风景摄影、民俗体验和山野休闲等类型的游览活动。
⑦长征记忆景区（面积 67 平方公里）
以“长征记忆、精神传承”为主题，依托迈杂沟沿河两岸山野环境，着重开展宣传教育、纪念体验和主题山野休闲等类型的游览活动。
3）功能分区
达古冰山-卡龙沟风景名胜区划分为生态保护区和风景游览区， 其中风景游赏区由 7 个景区组成。7 个景区的总面积为 335 平方公里，生态保护区面积 75 平方公里。
①生态保护区（面积 75 平方公里）
将风景名胜区范围内与三打古自然保护区的核心区和缓冲区重叠的区域作为生态保护区，不作为游赏区域，不对游客开放，严格按照自然保护区的相关要求执行，除开展巡护监测及经上级主管部门批准的科学考察活动外，一般人员不得进入。
②风景游览区
达古藏寨景区（面积 59 平方公里）位于达古冰山片区的南部，以上达古、中达古和下达古等三个藏寨文化和红军史迹为主要特征，辅以高原河谷景观。
高原明镜景区（面积 28 平方公里）:位于达古冰山片区的中部，以高原湖泊主要特征。
达古冰川景区（面积 47 平方公里）：位于达古冰山片区西部，以冰川景观为主要特征。
钙华彩池景区（面积 66 平方公里）：位于卡龙沟片区的东南部，以地表钙华景观为主要特征，兼有藏寨风情。
彩林画廊景区（面积 67 平方公里）：位于卡龙沟片区的北部，沿迈杂沟两岸，以彩林景观为主要特征， 兼有藏羌特色民歌体验。
长征记忆景区（面积 67 平方公里）：位于卡龙沟片区的南部，以红色文化体验为主要特征。
色尔古景区（面积 1 平方公里）：位于色尔古片区南部，以藏寨风情主要特征，兼有红军史迹。
（2）分级保护
[bookmark: OLE_LINK34]依据《达古冰山—卡龙沟风景名胜区总体规划（修编）（2015-2035年）》，将风景名胜区资源划分为一级、二级、三级保护区三个层次，实施分级控制保护，并对一、二级保护区实施重点保护控制。
（1）一级保护区（核心景区—严格禁止建设范围）
主要包括与三打古省级自然保护区的核心区和缓冲区重叠的区域、重要景点及景点周围相关环境空间，面积121.69km2。
与三打古自然保护区的重叠的区域与自然保护区的保护要求一致；宜开展以观光游览和生态旅游为主的活动，应严格控制游客容量；可设置必需的游赏道路和与游赏相关的设施；各级文物保护单位的保护按照国家和地方相关文物条例和法律规定执行，对风景名胜区内的历史遗存进行调查、登记、鉴定、建档和设立标志，并组织有关部门对其进行保护和科学研究，继承、保护和弘扬当地有关的历史传统文化精华和非物质文化遗产；严格保护冰川、地表钙华和色尔古藏寨等代表性景观，并对本区内的风景资源及其整体环境进行长期的科学检测分析和保护研究；禁止与风景游赏、生态保护无关的项目进入，不得设置旅宿床位，生活污水处理达标后才能排放，未经处理的污水不得排入；不得安排重大建设项目，对符合规划要求的建设项目，要严格按照规定程序进行报批。
（2）二级保护区（严格限制建设范围）
主要包括二级和三级景点的集中分布区，面积164.23km2。该区域内严格限制区内设施类别、规模和建设风貌；相关建设项目须仔细设计后，按照相关程序严格审批；加强对居民点的规划管理，控制建设规模，保持传统风貌。
（3）三级保护区（控制建设范围）
以上各级保护区之外的地区划为三级保护区，面积124.08km2。
该区域内可合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动；区内建设要控制设施规模、建筑布局、层高体晕、风格、色彩等，保持与风景环境的协调；基础工程设施必须符合相关技术规范和满足环保要求。
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图1-1 项目与风景名胜区位置关系图
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图1-2 项目与分级保护区关系图
项目与达古冰山—卡龙沟风景名胜区符合性分析如下。
表1-4  项目与达古冰山—卡龙沟风景名胜区符合性分析
	序号
	保护区要求
	本项目情况
	符合性分析

	1
	依据《达古冰山—卡龙沟风景名胜区总体规划（修编）（2015—2035年）》第五条规定，三级保护区要求：“应编制详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动；区内建设要控制设施规模、建筑布局、层高体量、风格、色彩等，保持与风景环境的协调；基础工程设施必须符合相关技术规范和满足环保要求
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]项目位于达古冰山－卡龙沟风景名胜区三级保护区。项目为防洪治理，为基础工程，提防栏杆采用仿生设计，整体风格、色彩等保持与风景环境的协调，建设完成后有助于提升风景名胜区的环境风貌，对风景名胜区基础设施的完善具有一定的作用，项目不属于三级保护区禁止建设的项目，符合风景名胜区分级保护的管控要求，不涉及风景名胜区核心景区。
2025年2月20日，项目取得黑水县发展改革和经信商务局出具《关于黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目可行性研究报告的批复》（黑发经商行审[2025]7号）；2025年4月25日，项目取得黑水县住房和城乡建设局《关于黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目初步设计审查的批复》（黑住建发[2025]10号），工程设施符合相关技术规范和满足环保要求。
2025年12月22日，阿坝州林业和草原局组织专家对《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山一卡龙沟风景名胜区影响评价报告》进行审查，同意报告结论，项目在达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区的建设是可行的。
因此，本项目满足《达古冰山— 卡龙沟风景名胜区总体规划（ 修编）（2015-2035 年）》中对三级保护区提出的保护要求。
	符合


8、与风景名胜区条例的符合性分析
表1-5 与风景名胜区条例一览表
	名称
	时间
	审查意见要求
	本项目情况
	符合性

	《风景名胜区条例》
	2006年
	第二十六条
在风景名胜区内禁止进行下列活动：
（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；
（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；
（三）在景物或者设施上刻划、涂污；
（四）乱扔垃圾。
	本项目不属于《风景名胜区条例》第二十六条中所禁止的活动
	符合

	
	
	第二十七条
禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
	本项目不属于违反风景名胜区规划的建设活动
	符合

	
	
	第二十八条
在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。
	2025年12月22日，阿坝州林业和草原局组织专家对《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山一卡龙沟风景名胜区影响评价报告》进行审查，同意报告结论，项目在达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区的建设是可行的。
	符合

	
	
	第三十条
风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。
在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。
	项目与风景名胜区规划相符合，正在制定相应的污染防治措施及水土保持方案。
	符合

	《四川省风景名胜区条例》
	2010年
	第二十七条
在风景名胜区内禁止进行下列活动：
（一）超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客；
（二）非法占用风景名胜区土地；
（三）从事开山、采石、挖砂取土、围湖造田、掘矿开荒、修坟立碑等改变地貌和破坏环境、景观的活动；
（四）采伐、毁坏古树名木；
（五）在景观景物及公共设施上擅自涂写刻画；
（六）在禁火区域内吸烟、生火；
（七）猎捕、伤害各类野生动物；
（八）攀折树、竹、花、草；
（九）向水域或者陆地乱扔废弃物；
（十）敞放牲畜，违法放牧；
（十一）其他损坏景观、生态和环境卫生等行为。
	本项目不属于《四川省风景名胜区条例》中第二十七条中所禁止的活动
	符合

	
	
	第三十条
风景名胜区内禁止修建储存或者输送爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品等危险品的设施，或者其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。
	本项目为防洪除涝工程，不属于《四川省风景名胜区条例》中第三十条所禁止的构筑物
	符合

	
	
	第三十三条
风景名胜区内的建设活动应当按照风景名胜区规划进行。
符合风景名胜区规划的建设项目应当经风景名胜区管理机构审核，并依法办理建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证。
风景名胜区管理机构应当配合风景名胜区所在地人民政府建设行政主管部门做好建设项目的建筑工程质量安全监管和竣工验收备案等工作。
	项目与风景名胜区规划相符合，已制定相应的污染防治措施。项目已编制完成《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山—卡龙沟风景名胜区影响评估论证报告》。
2025年12月22日，阿坝州林业和草原局组织专家对《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山一卡龙沟风景名胜区影响评价报告》进行审查，同意报告结论，项目在达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区的建设是可行的。
	符合

	
	
	第三十五条
在风景名胜区内建设施工，必须采取有效措施，保护植被、水体、地貌；工程结束后应当及时清理场地，恢复植被。
	已制定相应的污染防治措施及水土保持方案。
	符合


因此，本工程符合《风景名胜区条例》《四川省风景名胜区条例》相关要求。
9、与“生态环境分区管控”符合性分析
1. 生态环境管控要求符合性
根据《阿坝州人民政府关于印发2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（阿府发〔2024〕4号），阿坝州共划定环境综合管控单元60个，其中优先保护单元26个，重点管控单元21个，一般管控单元13个。阿坝州环境管控单元分布图详见下图。本项目与阿坝州、黑水县生态环境管控要求符合性见下表。
表1-6 本项目与阿坝州生态环境分区管控要求
	行政区域
	总体管控要求
	本项目
	符合性

	阿坝州
	1.加强“山水林田湖草沙”系统治理，重点推进若尔盖县等区域退化草原的生态治理与恢复，巩固提高水源涵养、生物多样性及水土保持等生态系统功能，增强生态系统固碳能力。
2.加强矿产资源合理开发利用，推进绿色矿山建设，鼓励尾矿综合利用。
3.合理引导控制生态旅游开发活动和规模，实现生态价值转换。
4.合理引导控制畜牧业发展规模，严格落实草畜平衡、禁牧休牧及划区轮牧制度。
5.优化重大工程项目选址选线，加强建设过程中的环境管理。
6.严把岷江流域项目环境准入门槛，加快推进岷江沿岸产业布局调整，严控沿江现有工业污染物排放和环境风险，保障饮用水源安全。
7.提高能源资源利用效率，加强水电行业管理，落实小水电整改要求。
8.补齐城乡生活污水、生活垃圾处理设施短板，推进城乡环境综合整治。
	工程位于黑水县卡龙镇，为防洪除涝工程，工程的实施能有效提高工程河段的防洪能力，完善当地防洪体系，保护沿线居民的生命财产安全。
	符合

	黑水县
	1.推进生态保护与修复，加强生物多样性功能区建设。
2.合理开发旅游资源，实现生态价值转换。
3.加强水电行业管理，落实小水电整改要求。
4.补齐城乡生活污水、生活垃圾处理设施短板，推进城乡环境综合整治。
	
	符合


（2）项目所涉及的环境管控单元
根据阿坝藏族羌族自治州环境管控单元分布图，本项目与阿坝藏族羌族自治州环境管控单元位置关系如下。
[image: 3e29b46efa8b463aa5cc32d7c087d873]项目所在地

图1-1  本项目在阿坝藏族羌族自治州环境综合管控单元中的位置关系图
本项目与阿坝州生态环境分区管控要求如下表。
[image: position-map-1786607869494.png]
图1-5 项目与生态环境管控单元的位置关系如下图
该项目涉及生态环境管控单元1个，详见下表。
表1-7 项目涉及生态环境管控单元
	序号
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	四川雅克夏国家森林自然公园、叠溪-松坪沟风景名胜区、卡龙沟-达古冰川风景名胜区、米亚罗风景名胜区、四川达古冰川自然保护区、二谷鲁沟二谷鲁村水源地、谷汝村谷汝沟水源地、四川省三奥雪山森林公园、四川雅克夏国家级森林公园、生态功能重要区-生物多样性维护重要区、四川省三奥雪山森林自然公园、四川达古冰川国家地质公园、四川达古冰川省级自然保护区、生态功能极重要区、四川省热务沟省级森林公园、生态功能重要区-水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水源涵养重要区
	ZH51322
810001
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	优先保护单元


涉及的环境要素管控分区有4个，详见下表。

表1-8 本项目涉及管控单元一览表
	序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	黑水县自然资源一般管控区
	YS5132283510001
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	自然资源
	自然资源一般管控区

	2
	卡龙沟-达古冰川风景名胜区
	YS5132281310001
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	大气
	大气环境优先保护区

	3
	生态优先保护区（一般生态空间）33
	YS5132281130033
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	生态
	一般生态空间

	4
	黑水河-黑水县-色尔古乡-控制单元
	YS5132283210001
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	水
	水环境一般管控区
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	其他符合性分析
	（3）生态环境准入清单符合性分析
1）普适性清单管控要求符合性分析
本项目位于阿坝藏族羌族自治州“黑水县优先保护单元（管控单元编号：ZH51322810001），本次评价从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等四个维度进行普适性清单管控要求进行符合性分析，具体如下表。
表1-9  项目与市（州）普适性管控要求一览表
	市（州）
	涉及县区
	区域名称
	管控类别
	管控要求
	本项目
	符合性

	阿坝藏族羌族自治州
	马尔康市+汶川县+理县+茂县+松潘县+九寨沟县+金川县+小金县+黑水县+壤塘县+阿坝县+若尔盖县+红原县
	马尔康市+汶川县+理县+茂县+松潘县+九寨沟县+金川县+小金县+黑水县+壤塘县+阿坝县+若尔盖县+红原县
	空间布局约束
	【限制开发建设活动的要求】
合理控制生态旅游开发活动和规模，实现生态价值转换。合理控制畜牧业发展规模，严格落实草蓄平衡、禁牧休牧及划区轮牧制度。优化重大工程项目选址选线，加强建设过程中的环境管理。 严把岷江流域项目环境准门槛，加快推进岷江沿岸产业布局调整，严控沿江现有工业污染物排放和环境风险，保障饮用水源安全。
【其他空间布局约束要求】
加强“山水林田湖草沙”系统治理，重点推进若尔盖县等区域退化草原的生态治理与恢复，巩固提高水源涵养、生物多样性及水土保持等生态系统功能，增强生态系统固碳能力。加强矿产资源合理开发利用，推进绿色矿山建设，鼓励尾矿综合利用。 提高能源资源利用效率，加强水电行业管理，落实小水电整改要求。 补齐城乡生活污水、生活垃圾处理设施短板，推进城乡环境综合整治。
	本项目位于黑水县卡龙镇才盖村，为防洪治理工程，不属于管控要求中禁止、限制类生产建设活动。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


表1-10 本项目与优先保护单元符合性分析
	市（州）
	涉及县区
	区域名称
	管控类别
	管控要求
	本项目
	符合性

	阿坝藏族羌族自治州
	马尔康市+汶川县+理县+茂县+松潘县+九寨沟县+金川县+小金县+黑水县+壤塘县+阿坝县+若尔盖县+红原县
	马尔康市+汶川县+理县+茂县+松潘县+九寨沟县+金川县+小金县+黑水县+壤塘县+阿坝县+若尔盖县+红原县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
生态保护红线——-生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 自然保护区——-禁止任何人进入自然保护区的核心区。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府制定方案，予以妥善安置。 -禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。 -严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 -禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。 -在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 -自然保护区的内部未分区的，依照本条例有关核心区和缓冲区的规定管理。风景名胜区——禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出；禁止风景名胜区内修建储存或者输送爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品等危险品的设施，或者其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施。在重要景点上，除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施。禁止超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客。世界自然遗产地——禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。饮用水水源保护区——禁止在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。地表水饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 地下水饮用水水源一级保护区内，禁止建设与取水设施无关的建筑物或者构筑物；禁止设置排污口。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；准保护区内禁止设置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所，以及生活垃圾、工业固体废物和危险废物的堆放场所和转运站。森林公园——禁止擅自填堵森林公园的自然水系；（1）禁止擅自在国家级森林自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。（2）禁止违规侵占国家级森林自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。 地质公园——禁止在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，禁止在保护区范围内采集标本和化石。 -不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施;对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。 水产种质资源保护区——禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。禁止在黄河流域开放水域养殖、投放外来物种和其他非本地物种种质资源。 永久基本农田——禁止在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 -禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。水土保持功能重要区、水土流失敏感区——禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止过度放牧。限制土地资源高消耗产业发展。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。地质灾害隐患区域——开展地质灾害危险性评估，对建设工程遭受地质灾害危害的可能性和该工程建设中、建成后引发地质灾害的可能性做出评价。 -重点调查区应编制地质灾害防治区划图件，对风险等级为极高和高的区段，提出工程治理、避险搬迁、排危除险、监测预警等一种或多种风险管控建议。 -针对极高和高风险单体地质灾害应提出不同工况条件下工程治理措施、安全避让距离、避险搬迁范围、监测预警手段等综合风险管控对策。生物多样性保护生态功能重要区——禁止对野生动植物滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群平衡。加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害。保护岸线——禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止在岷江干流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -为保护生态环境划定的岸线保护区，自然保护区核心区内的岸线保护区不得建设任何生产设施；自然保护区缓冲区内划定的岸线保留区不得建设任何生产设施；实验区内划定的岸线保留区不得建设污染环境、破坏资源的生产设施，建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 -集中式饮用水水源一级保护区内的岸线保护区，禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，饮用水水源二级保护区内的岸线保留区禁止建设排放污染物的建设项目，饮用水水源准保护区内的岸线禁止新建和扩建对水体污染严重的建设项目、改建项目不得增加排污量。 -禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。 -严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。 大熊猫国家公园——大熊猫国家公园按照管理目标、用途及管控强度划分为核心保护区和一般控制区，纳入生态保护红线管理，实行差别化用途管制，具体范围由大熊猫国家公园总体规划界定。核心保护区除满足国家特殊战略需要的有关活动外原则上禁止人为活动。一般控制区除满足国家特殊战略需要的有关活动外原则上禁止开发性、生产性项目建设活动。 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。 禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、?生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。 四川大熊猫栖息地世界自然遗产：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：1、建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；2、在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；3、在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；4、在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；5、在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；6、在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；7、其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。 新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原。光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。
【限制开发建设活动的要求】
自然保护区——因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。-因教学科学研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。-在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。-在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 风景名胜区——在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施。在重要景点上，除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施。禁止超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客。-在重要景点上，除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施。 饮用水水源保护区——禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 森林公园——（1）国家级森林自然公园按照一般控制区管理。（2）国家级森林自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 湿地公园——（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 水产种质资源保护区——在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 -在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。永久基本农田——重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。 -单独选址的能源，交通、水利等基础设施项目，因选址特殊无法避让基本农田的，在用地预审和报批前，必须对选址方案、基本农田规划调整及补划方案等进行充分论证和听证，报国务院批准。经批准占用基本农田的，必须及时补划，征地补偿按法定的最高标准执行，耕地开垦费按当地最高标准缴纳。水土保持功能重要区、水土流失敏感区——限制陡坡垦殖和超载过牧。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治和生态修复力度。 -防止湿地退化、草地退化、沙化。保护林草植被，防止自然和旅游资源开发以及畜牧业生产对生态环境的破坏或不利影响。 -限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。地质灾害隐患区域——原则上极高风险区不应开展大规模城镇和工程建设，有序引导人口、经济向低风险区聚集。 -地质灾害中和低风险区开发利用时，应开展专题地质灾害风险调查评价，并提出相应的风险管控措施。生物多样性保护生态功能重要区——在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。优先保护岸线——按照相关规划在岸线保护区内必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、国家重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，须经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关许可程序；在岸线保留区内因防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定及经济社会发展需要必须建设的防洪护岸、河道治理、取水、航道整治、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等工程，须经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关许可程序。对于其他具有生态环境正效益，可以改善生态环境质量的建设活动，经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关许可程序后可以施行。 -控制利用区中：集中式饮用水水源地二级保护区、准保护区，遵循省（州）颁布的集中式饮用水水源地管理条例（办法），按照相关法律法规要求履行相关许可程序后，可建设对水源地无污染的建设项目。自然保护区实验区、重要湿地经环评专题充分论证，按照相关法律法规要求并履行相关许可程序后，方可开发建设。 -控制利用区、开发利用区按照相关法律法规要求履行相关许可程序后，方可开发建设。 -严禁非法采砂。严格落实禁采区、可采区、保留区和禁采期管理措施，加强对非法采砂行为的监督执法。 光伏项目建设严格按照自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于《支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）执行。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域。 -重大工程建设应当避让野生动物重要栖息地、迁徙洄游通道和国家重点保护野生植物的天然集中分布区；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、迁地保护等措施，避免或者减少对自然生态系统与野生动植物的影响。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
优先保护岸线——长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。 -长江干流及主要支流岸线1km范围内存在违法违规行为的化工企业，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区。加强沿江突出问题整治。清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 -按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，开展长江主要支流非法码头整治，2020年年底前，全面完成长江主要支流非法码头清理取缔。 -长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。 已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。
【其他空间布局约束要求】
国家公园：国家公园内退化自然生态系统修复、生态廊道连通、重要栖息地恢复等生态修复活动应当坚持自然恢复为主，确有必要开展人工修复活动的，应当经科学论证。 按照省、州现行矿产资源总体规划执行。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。
	本项目位于黑水县卡龙镇才盖村，为防洪治理工程，项目不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、自然公园等敏感区。
项目主要涉及达古冰山—卡龙沟风景名胜区三级保护区，
2025年12月22日，阿坝州林业和草原局组织专家对《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山一卡龙沟风景名胜区影响评价报告》进行审查，同意报告结论，项目在达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区的建设是可行的。
不属于管控要求中禁止、限制类生产建设活动。项目运营期不产生废气、废水等污染物。

	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


表1-11  项目与县（市、区）普适性管控要求一览表
	县区
	区域名称
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目
	符合性

	黑水县
	黑水县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -严格控制新建露天矿山建设项目，严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕30号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。
【限制开发建设活动的要求】
对四川省主体功能区划中的限制开发区域（重点生态功能区），严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒，限制陡坡垦殖和超载过牧，禁止对野生动植物滥捕滥采。
	本项目位于黑水县卡龙镇才盖村，为防洪治理工程，不属于管控要求中禁止、限制类生产建设活动
	

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


本次评价参照四川省“生态环境分区管控”符合性分析系统分析结果，分别从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等四个维度进行管控要求符合性分析，具体如下表。
表1-12 本项目与环境管控单元准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类型
	所属县区
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目
	符合性

	ZH513228
10001
	四川雅克夏国家森林自然公园、叠溪-松坪沟风景名胜区、卡龙沟-达古冰川风景名胜区、米亚罗风景名胜区、四川达古冰川自然保护区、二谷鲁沟二谷鲁村水源地、谷汝村谷汝沟水源地、四川省三奥雪山森林公园、四川雅克夏国家级森林公园、生态功能重要区-生物多样性维护重要区、四川省三奥雪山森林自然公园、四川达古冰川国家地质公园、四川达古冰川省级自然保护区、生态功能极重要区、四川省热务沟省级森林公园、生态功能重要区-水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水源涵养重要区
	优先保护单元
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
同优先保护单元普适性管控要求
【限制开发建设活动的要求】
同优先保护单元普适性管控要求
【允许开发建设活动的要求】
同优先保护单元普适性管控要求
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
同优先保护单元普适性管控要求
【其他空间布局约束要求】
无
	本项目位于黑水县卡龙镇才盖村，为防洪治理工程，项目主要涉及达古冰山—卡龙沟风景名胜区三级保护区。
项目不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、自然公园等敏感区。
2025年12月22日，阿坝州林业和草原局组织专家对《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山一卡龙沟风景名胜区影响评价报告》进行审查，同意报告结论，项目在达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区的建设是可行的。
不属于管控要求中禁止、限制类生产建设活动。项目运营期不产生废气、废水等污染物。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
无
【新增源等量或倍量替代】
无
【新增源排放标准限值】
无
【污染物排放绩效水平准入要求】
无
【其他污染物排放管控要求】
无
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
无
【安全利用类农用地管控要求】
无
【污染地块管控要求】
无
【园区环境风险防控要求】
无
【企业环境风险防控要求】
无
【其他环境风险防控要求】
无
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用效率要求】
无
【地下水开采要求】
无
【能源利用效率要求】
无
【其他资源利用效率要求】
无
	/
	/


表1-13  本项目与要素管控分区管控要求符合性分析
	管控分区编码
	管控分区名称
	管控区分类
	环境要素
	要素细类
	所属县区
	管控类别
	管控分区管控要求
	本项目
	符合性

	YS513228
3510001
	黑水县自然资源一般管控区
	一般管控区
	自然资源
	自然资源一般管控区
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	空间布局约束
	合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。
	本项目为防洪除涝工程，主要占用土地资源，运营期不使用水资源、燃煤等资源。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目为防洪除涝工程，占地面积小，不会超过土地资源利用上线控制性指标。
	符合

	YS513228
1310001
	卡龙沟-达古冰川风景名胜区
	优先保护区
	大气
	大气环境优先保护区
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
自然保护区和风景名胜区的建设管理严格按照相应的管理条例来执行，不得超出管理条例约束范围。
【限制开发建设活动的要求】
符合当地国民经济和社会发展规划的要求，根据发展改革部门批准的项目可以实施。
【允许开发建设活动的要求】
允许开展优先保护区保护和历史文化遗迹保护相关的活动。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
环境风险防控：大气环境优先保护区内禁止新建存在易燃易爆、有毒有害物质（如危险化学品、危险废物、挥发性有机物、重金属等）的建设项目（加油站、油库等生产生活必须项目除外）。
【其他空间布局约束要求】
环境空气达到一级功能区要求。
	本项目位于黑水县卡龙镇才盖村，为防洪治理工程，项目主要涉及达古冰山—卡龙沟风景名胜区三级保护区。
项目不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、自然公园等敏感区。
2025年2月20日，项目取得黑水县发展改革和经信商务局出具《关于黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目可行性研究报告的批复》（黑发经商行审[2025]7号）；
2025年4月25日，项目取得黑水县住房和城乡建设局《关于黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目初步设计审查的批复》（黑住建发[2025]10号），工程设施符合相关技术规范和满足环保要求。
2025年12月22日，阿坝州林业和草原局组织专家对《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山一卡龙沟风景名胜区影响评价报告》进行审查，同意报告结论，项目在达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区的建设是可行的。
不属于管控要求中禁止、限制类生产建设活动。项目运营期不产生废气、废水等污染物。
此外项目符合《风景名胜区条例》、《四川省风景名胜区条例》、《黑水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关要求。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS513228
1130033
	生态优先保护区（一般生态空间）33
	优先保护区
	生态
	一般生态空间
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行。
【限制开发建设活动的要求】
自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行。
【允许开发建设活动的要求】
自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行。
	本项目位于黑水县卡龙镇才盖村，为防洪治理工程，项目主要涉及达古冰山—卡龙沟风景名胜区三级保护区。
项目不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、自然公园等敏感区。
2025年2月20日，项目取得黑水县发展改革和经信商务局出具《关于黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目可行性研究报告的批复》（黑发经商行审[2025]7号）；
2025年4月25日，项目取得黑水县住房和城乡建设局《关于黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目初步设计审查的批复》（黑住建发[2025]10号），工程设施符合相关技术规范和满足环保要求。
2025年12月22日，阿坝州林业和草原局组织专家对《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山一卡龙沟风景名胜区影响评价报告》进行审查，同意报告结论，项目在达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区的建设是可行的。
不属于管控要求中禁止、限制类生产建设活动。项目运营期不产生废气、废水等污染物。
此外项目符合《风景名胜区条例》、《四川省风景名胜区条例》、《黑水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关要求
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/

	YS513228
3210001
	黑水河-黑水县-色尔古乡-控制单元
	一般管控区
	水
	水环境一般管控区
	阿坝藏族羌族自治州黑水县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
不再新建、改扩建开采规模在50万吨年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。
	本项目为防洪除涝工程。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【城镇污水污染控制措施要求】
1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。
【农业面源水污染控制措施要求】
1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。
	本项目为防洪除涝工程，项目建成运营后不产生污染物。
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。
	本项目为防洪除涝工程，通过采取本报告列出的各项环境保护措施，不会对周围环境产生明显不利影响。
	符合

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


综上，本项目建设符合生态环境分区管控要求，与四川省人民政府《四川省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（川环函〔2024〕409号）、阿坝州人民政府《阿坝州人民政府关于印发2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（阿府发〔2024〕4号）相符合。









[bookmark: _Toc155338878]二、建设内容
	地理
位置
	黑水县介于东经102°35′-103°30′，北纬31°35′-32°38′之间，地处四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州中部，青藏高原东南缘横断山脉中段北端的岷江上游，与九寨沟毗邻。距省会成都310公里，距州府马尔康176公里。黑水县总面积4142平方公里，东西长约85公里，南北宽约72.5公里。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]本次拟建工程位于卡龙镇才盖村，项目所在地详见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目由来
黑水县卡龙镇才盖村是传统的藏族群众聚集地，由于生产方式以农耕和放牧为主，村内饮水安全、道路交通、防洪设施及环卫设施不完善。为保护才盖村传统村落、提升当地旅游形象、推动乡村振兴发展。黑水县住房和城乡建设局拟投资1763万元建设“黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目”。
项目拟建设内容为：1.原址新建污水处理站，设计规模300m3/d；2.新建污水处理站配套管网，配套一体化预制泵站一座；3.新建公共厕所2座；4.新建引水管6300米，配套取水口及给水支管；5.新建桥梁一座，桥梁全长23米，桥面总宽7.5米；6.道路改造：道路改造长度约318米及配套设施；7.河堤改造，新建河提268米，修复水毁河堤 56 米。
根据实际建设内容，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目建设内容环评类别判定如下。
表2-1  项目类别判定一览表
	序号
	分类
	主要建设内容
	环评类别

	1
	生活污水处理站
	原址新建1座生活污水处理站，设计规模300m3/d，配套管网及1座泵站
	属于污水处理及其再生利用91，500 m3/d以下；
做登记表

	2
	公共
厕所
	新建公共厕所2座
	无需做履行环保手续。

	3
	农村供水设施
	新建引水管6300米，配套职水口及给水支管，水厂设计规模为360m3/d
	属于自来水生产和供应461(不含供应工程：不含村庄供应工程)；
属于村庄供应工程，无需做履行环评手续。

	4
	桥梁一座
	桥梁全长23米，桥面总宽7.5米
	为农村桥梁，不属于城市道路(不含维护:不含支路、人行天桥、人行地道) 131新建快速路、主干路;城市桥梁、隧道；
无需履行环评手续。

	5
	道路
改造
	道路改造长度约318米及配套设施
	为农村道路改造，涉及标准未达到等级公路标准。
无需履行环评手续。

	6
	河提
改造
	新建河提268 米，修复水毁河堤 56 米。
	属于防洪除涝工程127；
做报告表


故，本次主要开展河堤改造工程的环境影响评价工作，《建设项目环境影响评价分类管理名录》未作规定的建设内容，不纳入本次环境影响评价。
项目河堤改造工程保护对象为黑水县卡龙镇才盖村居民房屋以及耕地，保护人口约427人。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）中“3 水利水电工程等别”，工程级别为Ⅴ级，为小（2）型项目。
表2-2  水利水电工程分等指标（防洪部分）
	工程级别
	工程规模
	防洪

	
	
	保护人口
/104人
	保护农田面积
/104亩
	保护区当量经济规模104人

	Ⅰ
	大（1）型
	≥150
	≥500
	≥300

	Ⅱ
	大（2）型
	<150，≥50
	<500，≥100
	<300，≥100

	Ⅲ
	中型
	<50，≥20
	<100，≥30
	<100，≥40

	Ⅳ
	小（1）型
	<20，≥5
	<30，≥5
	<40，≥10

	Ⅴ
	小（2）型
	<5
	<5
	<10


根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》，河堤改造工程应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，河堤改造工程属于“五十一、水利127防洪除涝工程”中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应编制环境影响报告表。
表2-3 项目所属环评类别分析表
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表
	环境敏感区含义

	五十一、水利

	127
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]防洪除涝工程
	新建
大中型
	其他(小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外)
	城镇排涝河流水闸、排涝泵站
	/

	本项目
	/
	项目主要为防洪除涝工程中其他 
	/
	/


为此，黑水县住房和城乡建设局委托我单位开展河堤工程（以下简称“本项目”）的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集及监测工作，在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，编制了本项目生态环境影响报告表，现上报审查。
2、项目基本概况
（1）项目的名称、性质、地点
项目名称：黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目
建设单位：黑水县住房和城乡建设局
建设性质：新建
项目投资：河堤工程总投资350万元
建设地点：黑水县卡龙镇才盖村
（2）工程等别及防洪标准
根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，工程防洪标准为10 年一遇。
（3）建设内容
河堤工程位于黑水县卡龙镇才盖村，河堤改造，新建河提268米，修复水毁河堤 56 米。不涉及河道清淤。
3、工程项目组成及主要环境问题
项目组成及主要环境问题见下表。
表2-4 项目的组成及主要环境问题
	项目名称
	项目内容及规模
	环境影响

	
	
	施工期
	营运期

	主体工程
	堤防
	新建河提268米，修复水毁河堤 56 米。
	施工废气、生活污水、施工噪声、 施工固废、土地占用、植被破坏、水土流失
	/

	辅助工程
	施工
导流
	采用分段岸边围堰束窄河床的导流方式，围堰采用工程开挖漂卵砾石夹砂料填筑围堰，围堰迎水面采用编织袋加固，复合土工膜防渗。
	
	恢复植被、改善环境

	
	施工
便道
	利用周围现有道路，不设施工便道
	
	

	
	施工
场地
	本项目不设施工场地，项目外购罐装商品混凝土，现场不设拌合站。
	
	

	
	取、弃土场
	本项目不设施取土场、弃土场。
	
	

	
	施工
营地
	本项目不设置施工营地。
	
	

	公用工程
	供水
	工程施工供水可直接抽取河水，生活用水采用自来水。
	/
	/

	
	供电
	本工程施工供电可从附近的380V电网线路上接入，向生产生活设施供电。同时配备2台50kW柴油发电机作为备用电源。
	/
	/

	环保工程
	废水
	生活污水：利用租用民房化粪池处置后，用于农肥。
基坑排水：沉淀后排入地表水体。
	/
	/

	
	废气
	施工扬尘：施工区域设置围挡，文明施工，施工围挡上方安装喷淋装置，洒水降尘；
车辆运输扬尘：加强管理，密闭运输、限速行驶；
施工机械燃油废气：定期检修与保养。
	
	

	
	噪声
	施工期围挡、选用低噪声设备、合理布局、合理安排施工进度，禁止夜间施工等
	
	

	
	固废
	生活垃圾：经过袋装收集后，由环卫部门统一清运处理；
开挖土石方用于堤防工程回填。
建筑垃圾：可回收利用的外卖废物收购站处理，其他不可回收利用的及时运至政府指定的建筑垃圾堆放场。
	
	

	
	生态
措施
	加强施工管理，避免生活污水的直接排放；禁止随意倾倒废渣，合理布局高噪声施工设备。加强有关野生动物保护的宣传教育，严禁施工人员在施工区及其周围非法猎捕、杀害野生动物；在施工过程中尽量控制临时占地，对施工人员进行生态教育，施工期结束后对临时用地进行迹地恢复。严禁入河捕捞。
	
	


4、原辅材料用量
工程所需的回填料和筑堤材料采用基坑开挖的砂卵石，其他原辅材料均为外购，具体原辅材料及能源消耗见下表。
表2-5 工程主要原辅材料及能源消耗
	序号
	项目
	单位
	用量
	备注

	1
	柴油
	t
	2.0
	外购

	2
	混凝土
	万m3
	0.6
	外购

	3
	钢筋
	t
	2.0
	外购

	4
	水
	m3
	/
	抽取河水

	5
	电
	万kWh
	/
	市政电网


6、主要设备
本工程建设使用的主要施工机械设备见下表。
表2-6  施工机械一览表
	序号
	名 称 及 规 格
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机1.0m³液压反铲
	台
	1
	

	2
	挖掘机1.6m³液压反铲
	台
	2
	

	3
	挖掘机2.0m³液压反铲
	台
	1
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]移动式油动空压机
	台
	2
	一备一用

	5
	自卸汽车 5t
	辆
	2
	

	6
	自卸汽车 8t
	辆
	2
	

	7
	自卸汽车 10t
	辆
	2
	

	8
	推土机 59kw
	台
	2
	

	9
	推土机 74kw
	台
	2
	

	10
	蛙式打夯机（2.8kw）
	台
	3
	

	14
	振捣器 平板式 2.2kw
	台
	2
	

	15
	振捣器 插入式 2.2kw
	台
	2
	

	16
	IS100-65-160抽水泵
	台
	2
	一备一用

	17
	IS80-50-200抽水泵
	台
	2
	一备一用

	18
	50kw柴油发电机
	台
	2
	一备一用


7、土石方平衡
本工程土石方挖方总量约0.57万m3（自然方、下同），填方总量0.48万m3。经土方平衡分析，余方0.09万m3，用于堤后回填，工程无弃方。
土石方平衡见下表。
表2-7 项目土石方平衡一览表  单位：万m3
	项目组成
	挖方
	填方
	借方
	调入
	调出
	弃方

	
	石方
	小计
	石方
	小计
	来源
	数量
	来源
	数量
	去向
	

	堤防工程
	0.57
	0.57
	0.48
	0.48
	
	
	
	
	
	0.09堤后回填


8、劳动定员及工作制度
本工程施工高峰期人员约20人。每日工作8小时，夜间不施工。

	总平面及现场布置
	一、项目总平面布置
本工程河段新建堤（岸）轴线基本沿河道自然堤线平顺布置，分为2处，其中新建河提268米，修复水毁河堤56米。河道由北至南，顺接现状河堤，河堤设计点位1起终点坐标为：X=3587912.924，Y=622757.620；终点坐标为：X=3587861.063，Y=622731.049；河堤设计点位2起点坐标为：X=3587777.714，Y=622672.262；终点坐标为：X=3587525.631，Y=622591.027。
二、施工平面布置
本项目堤防建设施工生产、办公生活用房就近租用当地村民民房，不设施工营地。本项目堤防紧邻道路，不设置施工便道。堤防采用商品混凝土，不设置施工场地。

	施工
方案
	一、施工工艺
本项目堤防建设属于防洪除涝工程，运营期不产生污染物，主要污染来源于施工期，因此施工期是评价的重点。施工工艺流程如下图所示。

图2-1 施工期堤防工程施工工艺流程图
（1）施工导流
[bookmark: OLE_LINK8]本工程安排在枯水期施工，因第一年11月和第二年3月河道流量较小，类比当地其他防洪除涝工程施工经验，本工程施工导流方式均采用束窄河床，分段（分期）围堰导流，沿河道修建纵向围堰，根据施工部位分段布置横向围堰挡水，围堰迎水面采用土工膜防渗，保证河道干地施工。为平衡施工时段内施工和过流的矛盾，工程采用分段实施。
（2）围堰设计
本着就地取材，充分利用开挖料和便于施工等目的，工程均采用土石围堰。
分段（分期）施工围堰：采用袋装土石围堰，利用开挖料进行回填，中间铺设复合土工布防渗确定围堰顶宽1.0m，平均堰高约0.8m，迎水面、背水面边坡比分别为1:1、1:1.5。采用土石围堰填筑，围堰的防渗采用沿围堰迎水面铺设复合土工膜进行防渗，土工膜迎水面再50cm厚编织袋装土石围堰防冲护坡。围堰堰体应保证足够的稳定性，堰顶有足够的施工工作面。堰顶高程不低于设计洪水位加安全超高加波浪高度，安全超高为0.5m。
（3）基坑排水
初期排水包括围堰施工完毕，基坑开挖前基坑内积水及围堰渗水、雨水等，采用2台水泵抽排。经常性排水包括围堰渗水及施工过程中的降雨，采用4台水泵抽排。
（4）围堰施工
①土石围堰填筑
土石围堰填筑料充分利用工程开挖料，推土机推运后分层填筑，每层厚度约为30cm，满足整体稳固抗冲刷，不下沉坍塌。反铲挖装自卸汽车运输作为辅助上料方式。直至围堰填筑满足施工断面要求和设计围堰高程。在围堰填筑施工过程中，其施工工艺和质量要求均应按碾压土石坝施工规范进行，并达到施工要求。
②土工膜施工
土工膜在专业加工厂拼成符合设计要求尺寸的块体（尽量宽幅），卷在钢管上，妥善运输至施工现场。人工铺设土工膜。
③编织袋装漂卵砾石夹砂回填
采用编织袋装漂卵砾石夹砂，充分利用工程开挖料，人工堆筑护坡。
④围堰拆除
围堰枯水期拆除，选用挖掘机后退法开挖，先下游围堰，再上游围堰。先用反铲拆除至略高于当时河水位，再用反铲退挖，尽量利用反铲的挖深能力，采用反铲挖装自卸汽车运至堤后回填，推土机摊平，围堰拆除料考虑用于工程回填。
（5）主体工程施工
①测量放样：在开挖前先进行测量放样，实测地形线和开挖横断面图，确定开挖边线，计算出开挖工程量并编制施工进度计划。
②基础清理：用推土机将堤线范围内杂草、垃圾、废渣土方推运至一起，采用液压挖掘机装，10t自卸汽车运输至临时堆料点。
③基础开挖：堤防基础开挖土石料，采用反铲挖掘机开挖，开挖料就近堆存于开挖沿线备用。开挖过程中适当加高培厚围堰。开挖边坡按稳定边坡控制，根据实际情况可考虑放缓边坡或采用适当支护措施。
④土石填筑：本回填工程为挡墙堤后砂卵石回填、堤脚大卵石回填，回填料优先利用工程开挖料，质量及数量满足要求。本工程回填量较小，采用机械化施工为主，局部辅以人工。
⑤砼浇筑：本工程混凝土工程施工主要为挡墙部分。主要施工工艺：基础开挖→表面平整、压实→立模→浇筑→拆模→养护。商品混凝土运至工地现场后入仓，并加强振捣，不得过振及漏振。
基础混凝土，经料斗配合溜槽入仓，人工平仓，插入式振捣器振捣，组合钢模施工。挡墙混凝土，经料斗配合溜槽入仓，插入式振捣器振捣，钢模施工。路面砼直接入仓，插入式振捣器振捣，组合钢模施工。每一处振动完毕后，应边振动边徐徐提出，对每一振动部分必须振动到该部分混凝土密实为止，密实的标志是混凝土停止下沉，不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。
混凝土浇筑一般应放在春秋季，应避开高温和低温季节，尤其对工程的主要部位，若实在因进度的需要回避不了时，必须采取适当的措施，以保证混凝土的浇筑质量。混凝土浇筑完毕后，应及时洒水养护，在养护期内始终保持混凝土表面湿润，且连续养护时间不宜少于28d。养护应有专人负责，并应做好养护记录。
模板工程以组合钢模板为主，局部采用木模拼装。模板拆除按规范要求决定拆模的时间，防止因抢工期提前拆模。采用湿砂或草袋覆盖，人工洒水保护。
⑥基槽回填：采用砂卵石碾压回填，砂卵石回填料采用1.6m3挖掘机就近取用基础开挖料，碾压施工采用挖掘机结合蛙式打夯机等小型机具，且须在墙身混凝土达到设计强度的85%以上方可施工。
二、施工时序及周期
本工程施工总工期7个月，其中工程准备工期1个月，主体工程工期3个月，完建期1个月。施工单位从11月下旬进场开展初期准备，从12月到次年2月进行主体工程施工，次年2月完成主体工程施工，3月完成工程扫尾工作。具体工期按实际情况进行调整。
三、工程布置及建筑物
1、工程等级及标准
（1）工程任务
本工程的建设任务是提高工程河段的防洪能力，完善项目区防洪排涝体系，确保防护对象在设计洪水标准内不遭受洪涝灾害，以保护沿线居民的生命财产安全。工程主要保护对象为居民房屋以及耕地。
（2）工程等别及防洪标准
根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，工程防洪标准为10 年一遇洪水重现期。
2、堤线选择
本工程河段新建堤（岸）轴线基本沿河道自然堤线平顺布置，总体上与原堤线保持不变。
3、堤型选择
根据地形现状，同时考虑河道与岸坡地形现状及地质条件，为减少工程开挖与工程开挖对沿岸道路房屋等已建建筑的影响，同时考虑工程施工与已建挡墙因素，确定本段堤防采用C25砼重力式挡墙。 
堤防采用C25砼重力式挡墙，顶宽0.5m，面坡3:1，背坡垂直，基础采用M10浆砌片石，片石强度为MU30，基础外展宽度为1.0m，基础高度1.0m；挡墙自设计河底高程0.5m起，按横向间距2.0m，间距2.0m梅花状布置Φ100PVC管排水孔，孔后设墙后铺设两层无纺布滤层（50×50×2mm）。堤身填筑前先对原地面清挖30~50cm，采用场地开挖土石渣填筑，分层碾压，单层厚度控制在30~50cm，孔隙率小于24%，压实度不小于0.95；挡墙基础置于经夯实或换填处理的稍密卵石层或基岩，基础埋深应埋置于冲刷深度以下，冲刷埋置深度不小于2.5m，基槽采用块石压脚。挡墙、压顶与堤顶道路和排水沟每间隔10.0m设置沥青木板伸缩缝兼沉降缝，缝宽2cm，地质变化处增设沉降缝。
结构形式详见下图。
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml9472\wps1.jpg]
图2-2  仰斜式横断面示意图
四、施工组织设计
1、施工条件
（1）自然条件
①地理位置条件
黑水县介于东经102°35′-103°30′，北纬31°35′-32°38′之间，地处四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州中部，青藏高原东南缘横断山脉中段北端的岷江上游，与九寨沟毗邻。距省会成都310公里，距州府马尔康176公里。黑水县总面积4356平方公里，东西长约85公里，南北宽约72.5公里。
②气象
本工程所在地无气象观测资料，流域内有黑水县气象站，距本工程约15km，确定采用黑水县气象站气象观测资料，该气象站海拔高程为2400m。据黑水县气象台气象要素统计，多年平均气温9℃，极端最高气温33.5℃，极端最低气温-14.4℃，多年平均年降水量835.3mm，最大一日降水量52.3mm，多年平均风速1.9m/s，最大风速15.0m/s，多年平均相对湿度64%。
③地形地貌
黑水县位于四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州中部，青藏高原东南缘横断山脉中段北端的岷江上游，岷山与邛崃山脉交汇处。东南与茂县连接，西南与理县毗邻，西接红原县，东与松潘接壤，介于东经102°35'～103°30'，北纬31°35'～32°38'之间。全县幅员面积4356平方公里，平均海拔3544米，东西长约85公里，南北宽约72.5公里。地形地貌具有山地向高原过渡的特征，属浅丘浑圆、地势平坦的丘状高原。丘状高原区，河流蜿蜒曲折，水流平缓，工程区河流叉沟多，两岸为一级阶地，河床中分布心滩、边滩，牛轭湖发育，蛇曲明显，具游荡性河谷地貌特征。海拔高程2400～2800m。工区附近山体走向与河流走向近于平行，山体均为浑圆状山丘。谷坡较缓，坡角10°～20°。
④地层岩性
工程区处于松潘-甘孜地槽褶皱系巴颜喀拉冒地槽褶皱带之茂汶-丹巴地背斜，属印支运动发展起来的线型—紧密褶皱。根据《中国地震动参数区划图》（1：400万GB18306-2015）：本工程所在工程区的地震动峰值加速度为0.1g，地震动加速度反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅶ度，区域构造稳定性较好。
（2）建材及水电等供应条件
[bookmark: OLE_LINK3]①天然建筑材料
工程区距离卡龙镇较近且混凝土用量不大，混凝土可在就近在当地商混站购买。工程紧邻公路，交通便利。回填料、大卵石料利用开挖料。
②水电供应条件
用水：工程施工供水可直接抽取河水，生活用水采用自来水。
用电：本工程施工供电可从附近的380V电网线路上接入，向生产生活设施供电。同时配备2台50kW柴油发电机作为备用电源。
③机械修配能力
黑水县境内具有一定的机修和汽修能力，能为工程施工提供修配服务，项目距离县城较近，不设置专门的机械修配厂。
④柴油木材的供应
本工程所需的主要建筑材料包括木材、汽油、柴油等，可从黑水县县城直接购买。
⑤劳动力供应
工程区劳动力丰富，能为工程提供丰富的劳动力资源。

	其他
	无
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态功能区规划
根据《四川省生态功能区划》（川府函〔2006〕100 号，2006年5月31日），本项目所在区域属于四川省生态功能区划中的：Ⅲ川西高山高原亚热带－温带－寒温带生态区—Ⅲ2 岷山－邛崃山云杉冷杉林－高山草丛生态亚区—Ⅲ2-2 岷江上游水源涵养与土壤保持生态功能区。
项目区生态功能分区特征见下表。
表3-1 项目区生态功能分区特征表
	生态功能区划
	行政区域
	主要生态
特征
	主要生态问题
	生态环境敏感性
	主要生态服务功能
	生态保护与发展方向

	Ⅲ2-2岷江上游水源涵养与土壤保持生态功能区
	黑水县
	地貌以高山、深切河谷为主年平均温度为5.8~9.1℃，≥10℃积温1300~2500℃，年降水量617~830毫米。河流属岷江水系。森林植被中，岷江冷杉林或混交林占极大优势。生物多样性和水资源丰富
	崩塌泥石流滑坡强烈发育，水土流失严重，雪线上移，干旱河谷扩大。水电梯级开发对岷江上游生态环境存在不利影响
	土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感，水环境污染中度敏感，沙漠化轻度敏感
	水源涵养功能，土壤保持功能，生物多样性保护功能，农林产品提供功能。
	保护森林和草地植被，保护生物多样性；巩固天然林保护和退耕还林成果。加强地质灾害的综合整治；加强植被修复和水土流失防治。科学发展农林牧业，发展绿色食品和有机食品。开发藏羌人文景观资源，发展旅游业。规范和严格管理水电、矿产、资源开发。禁止建设对生态环境污染和破坏的项目


本工程的建设任务是提高工程河段的防洪能力，完善项目区防洪排涝体系，确保防护对象在设计洪水标准内不遭受洪涝灾害，以保护沿线居民的生命财产安全；同时促进地区国民经济可持续发展，符合《四川省生态功能区划》中对该区域的主体功能定位。
二、流域概况
1、流域水系概况
岷江是长江上游一大支流，位于四川省西部地区。流域的地理坐标介于东经99°42′～104°50′，北纬28°17′～33°38′之间。发源于四川省与甘肃省交界处的岷山南麓，分东西两源，东源发源于松潘县弓杠岭斗鸡台；西源发源于松潘县的郎加岭；两源汇流于黑水县扎窝镇后始称岷江。干流自北向南流，穿过松潘县城，在镇江关接纳小姓沟。再南下20km至茂县太平乡，太平至较场13km为大小海子区，海子的平均宽度约200m左右，最宽处可达300m左右，为正常河宽的5～6倍，最深处可达60～70m，因此；大小海子对洪水有明显的调节作用。岷江出较场小海子口南下28km至两河口汇入黑水河，再南流70km，过茂县到汶川有岷江上游右岸第二大支流杂谷脑河汇入。继续南下92km至都江堰，岷江上游段结束。岷江穿越成都平原后，经青神、在乐山市接纳大渡河和青衣江，再转向东南，至宜宾注入长江。岷江全长750km，流域面积为135547km2，平均比降5.01‰，流域略呈西北～东南的长条形状。岷江在都江堰市以上为上游，都江堰市～乐山市为中游，乐山市以下为下游。岷江上游河长341km，集水面积23000km2，河道平均比降约7.5‰。
岷江上游三面高山环绕，海拔均在4000m以上，北及东北面有岷山山脉与白龙江为界，东面为雪宝顶，九顶山与涪江相邻，西面为鹧鸪山、邛崃山脉与大渡河分界。
2、工程河段概况
小黑水位于阿坝州黑水县东北部，是黑水河右岸一级支流，岷江二级支流，发源于松潘县红冈山系辣子岭。上源称包洛柯，南入黑水县境，称麦扎沟。南过卡龙镇，左纳卡龙沟。以下即称小黑水。又南左纳达安沟；于卡龙镇才盖村前左纳弼石沟；又东南至两河口，汇入黑水河。河长70km，流域面积594km2。
小黑水河干流工程河段河道宽度约6.2~17.6m，工程末端断面以上河长27.8km，平均比降约为38.1‰，集雨面积为184.0km2。
3、排污口调查
根据《黑水县入河排污口“一口一策”整治清单》及相关资料调查，区域主要有1个生活污水排污口，排污口主要情况如下：
黑水县卡龙镇才盖村生活污水排污口，排污口编号FC-513228-0114-QT-00，位于黑水县卡龙镇才盖村卡龙沟沟口商务酒店路外，坐标：E 103 .303243°，N 32.405521°。
三、水文
（1）暴雨洪水特性
岷江上游干流的洪水主要由暴雨形成，洪水发生时间与暴雨相应，暴雨发生时间一般是6～9月，7～8月为相对少雨期，多年间变化不大。整个流域暴雨具有随流域海拔增高，暴雨量明显减少的趋势。暴雨量级一般不大，据实测资料统计，马拉墩、松潘、镇江关历年最大一日暴雨量分别为84.9mm（1988年6月15日）、46.0mm（1980年9月4日）、47.9mm（1995年8月）。
岷江上游干流年最大洪峰流量最早出现在5月9日，最晚推迟至10月3日，年最大洪峰流量出现在各月的频次为6月份占的次数最多18次，占全年总次数的39.1%，5、6、7、9月占全年的91.3%。8月的次数极少，仅占2.2%。
洪水过程线形状，多为单峰、双峰过程，也有部分难于分割的多峰过程，单峰过程较为尖瘦，峰顶持续时间一般为1～2h，一次洪峰过程多在5天以上，复式峰和多峰过程最长可达10天以上。洪水的地区分布主要为上游来水型。其中小姓沟最大，其次是岷江干流和区间来水。
（2）泥沙
小黑水河流域内地质构造复杂，出露地层主要有变质长石石英砂岩夹千枚岩、灰质千枚岩、粒状灰岩和沙质灰岩等。岩体风化严重，河谷两岸崩塌、滑坡及泥石流等松散堆积物分布较多，地表固体物质补给较充分。流域上游区域内分布有原始森林和草甸，且人烟稀少，植被覆盖条件较好，其中下游由于受人类活动的影响，如道路兴建、林木采伐及坡地垦殖等，导致区内植被覆盖条件变差，从而加大了降水对地表土壤的冲刷侵蚀。近年由于人类活动的影响得到了适当的控制，河流输沙量与过去相比，正常情况下有所减少。
（3）设计洪水
根据《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目初步设计报告》，流域特征参数见下表。
表3-2 河道流域特征参数表
	河段
	集雨面积F（km2）
	河长L（km）
	河道平均坡度J（‰）
	流域特征系数θ

	小黑水河卡龙镇才盖村段
	184.0 
	27.8
	38.1
	22.432


四、生态环境现状
1、水生生态环境现状
项目区域水生生物资源主要参考《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山－卡龙沟风景名胜区影响评价报告》（2026年1月）、《阿坝州黑水县小黑水河流域2022年度水生生物监测报告》（四川律贝生物科技有限公司）以及紧邻工程段上游的《黑水县小黑水河卡龙镇才盖村段防洪治理工程环境影响报告书》（2022年6月）中水生生态现状调查资料，以及现场调查。
（1）河流生境现状
小黑水河的径流主要来自于降水，枯季主要有冰雪融水补给及地下水补给。流域内植被较少，居民较少，年径流年际变化不大，但年内分布不均。流域内地形复杂，相对高差大，河道基本呈“U”字形，河床较窄，底质绝大多数为乱石交通不便，人口分布零乱，河道基本呈“V”字形，滩沱交错，底质绝大多数为卵石和沙。
（2）浮游植物
根据资料调查结果，浮游植物3门32种，其中蓝藻门2种，绿藻门3种，硅藻门藻类27种，硅藻门的种类数占绝对优势。检出浮游植物细胞密度平均为 45.2×10³cells/L，检出浮游植物平均生物量为 0.1341mg/L。
（3）浮游动物
小黑水河流域共监测到浮游动物16 种，其中原生动物5种(属)，轮虫4(属)种，枝角类3种(属)，桡足类有4种(属)。浮游动物大多数为广布种，轮虫和原生动物类在浮游动物总种数中所占比例较高，其次是桡足类和枝角类。总平均密度为 1.8202 ind/L，总平均生物量为 0.00462 mg/L。
（4）底栖动物
由于小黑水河在雨季水流量较大，泥沙含量较高，底质又多为砾石和沙石导致底栖生物较少。底栖动物类2门4种(属)，其中环节动物门1种，节肢动物门3种。主要以节肢动物门为主，分别为蜉蝣目的四节蜉，毛翅目的蛾石蚊，精翅目的短尾石蝇。
（5）鱼类现状
1）物种组成
调查工程影响范围内的鱼类共1目2科3种，主要鱼类有细尾高原鳅、斯氏高原鳅、松潘裸鲤。
表3-3 影响范围鱼类动物物种组成表
	目
	科
	科
	种
	长江上游
特有鱼类
	四川省重点
保护鱼类
	备注

	鲤形目
	鳅科
	细尾高原鳅
	Triplophysastenura
	
	
	资料

	
	
	斯氏高原鳅
	Triplophysastoliczkai
	
	
	资料

	
	鲤科
	松潘裸鲤
	Gymnocypris potanini 
	+
	+
	资料


2）区系分析
根据《四川鱼类原色图志》（郭延蜀，2021），《阿坝州黑水县小黑水河流域2022年度水生生物监测报告》（四川律贝生物科技有限公司），小黑水河流域的鱼类组成简单，目、科、属和种均少，这与所处区域地形、气候、水文等自然条件一致，其鱼类区系属青藏（中亚）高原鱼类区系。
3）生态类型及分布
根据调查，区域鱼类主要分布在小黑水河及其周围小溪水域内。
4）保护物种
区域水域内四川省重点保护鱼类、长江上游特有鱼类松潘裸鲤。主要鱼类习性及资源状况如下。
松潘裸鲤(Gymnocypris potanini)
地方名：冷水鱼；分类地位：鲤形目，鲤科，裂腹鱼亚科，裸鲤属。松潘裸鲤属于小型鱼类，虽然个体较小，但有一定的经济价值。该鱼身体较长，侧扁，头部略呈锥形，背部稍平坦。吻部圆钝，吻皮明显地盖着上颌前缘，后缘游离。口亚下位，呈弧形，下颌前缘无锐利的角质边缘，下唇狭窄，分左右两叶，其上有许多排列整齐的细小乳突，唇后沟中断，无须。眼中等大，鼻孔靠近眼前缘上方。鲤膜不与峡部相连，類部及两侧有7〜8个明显的粘液腔，下咽点2行，下咽骨狭窄，呈弧形，咽齿细圆，顶端尖略弯曲，禦2室，后室长为前宽的2倍。其背鳍有较弱的硬刺，其后缘每侧有9〜13枚细弱锯齿，背鳍起点至吻端稍小于至尾鳍，基部的距离，胸鳍较长，起点与背鳍第2或第3根分枝鳍条相对，背鳍分枝鳍条为7枚，臀鳍起点与肛门接近，分枝鳍条为5枚，最长鳍条几达尾鳍基部。身体裸露无鳞，除臀鳍基部每侧有16〜20片的大型鳞片外，在肩带上方侧线处有较少数不规则的鳞片，一般为2行或3行。
松潘裸鲤生活时体部灰绿色或灰褐色，杂有小斑点，腹部银白色或灰白色，尾鳍深分叉，呈灰绿色，常生活于水流湍急河段，适应于急流底栖生活，以水生昆虫或小鱼、虾为食，生长较慢，3龄性成熟，一般5〜7月产卵，在生殖季节，其头部臀鳍，背鳍和侧线均出现白色颗粒状珠星，成熟雌鱼无珠星或珠星不明显。
松潘裸鲤是四川省保护鱼类，也是长江上游特有鱼类，主要分布在金沙江水系和岷江干流和支流。
（6）鱼类三场
根据《阿坝州黑水县小黑水河流域2022年度水生生物监测报告》、《黑水县小黑水河卡龙镇才盖村段防洪治理工程环境影响报告书》（2022年6月）以及调查可知，本项目的鱼类三场情况如下。
①产卵场
山区河流鱼类的产卵场，因产卵鱼群小，产卵场地分散，常因不同年份洪水量的大小，滑坡、泥石流的大小、频度，河床的形态、淤积程度、水流态势、落差变化等综合因子的影响而发生变化。鱼类的产卵场，常常每年都在变动之中，鱼类的产卵场很不稳定，因此山地江河鱼类繁殖产卵为分散小群，以适应山地江河水域环境的动态特征。本次采取资料收集及现地调查未在工程河段发现固定的鱼类产卵场。
②索饵场
不同种类的鱼类由于食性的不同，因而对索饵场的环境要求差异较大。素饵场的环境基本特征是静水或微流水，水深小于0.5m，其间有砾石、礁石，沙质岸边，这些地方形成较深的水坑、凼、四岸浅水区、静水缓流区，与干流深水处邻近，易于躲避敌害。在本次资料收集及现地调查中发现，索饵场较分散，幼鱼常集群于岸边浅水区域索饵，未在工程河段发现固定的索饵场。
③越冬场
每年秋冬季节，随着季节性气温下降、水量减少、水位降低等环境因素的影响，鱼类活动逐渐减少。为了保证在寒冷的季节有适宜的栖息条件，鱼类往往进行由浅水环境向深水移动的越冬洄游。工程段水流湍急、水深较浅，人为活动频繁，本次调查未在工程河段发现鱼类的固定越冬场。
2、陆生生态环境现状
项目所在地陆生生物资源主要参考《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山－卡龙沟风景名胜区影响评价报告》（2026年1月），以及紧邻工程段上游的《黑水县小黑水河卡龙镇才盖村段防洪治理工程环境影响报告书》（2022年6月）中生态现状调查资料，以及现场调查。
（1）野生植物现状
项目沿线区域植被以灌丛、草丛为主。灌丛以高山柳灌丛、箭竹灌丛为主，主要为黑水柳、小叶柳、山生柳，冷箭竹、华西箭竹，草丛如四川嵩草、高山嵩草、牛筋草、披碱草、灯芯草、马齿苋等。该区域内人为活动较频繁，原始植被基本被次生林所取代。
根据调查，工程占地范围内不涉及国家级重点保护野生植物、古树名木。
（2）野生动物现状
①两栖动物
1）种类及组成
工程段的两栖类有1目3科3种，主要为胸腺猫眼蟾、中华蟾蜍、高原林蛙。
表3-4 两栖动物物种组成
	目名
	科名
	种数

	无尾目Caudata
	角蟾科Megophryidae
	1

	
	蟾蜍科Bufonidae
	1

	
	蛙科Ranidae
	1

	总计
	3
	3


2）生态类型及分布
中华蟾蜍为陆栖类型的穴栖静水繁殖型，生活在草丛、林地、土穴等潮湿环境；高原林蛙为陆栖类型的林栖静水繁殖型，生活在静水域岸边及林缘；胸腺猫眼蟾为陆栖类型的高山溪流周边陆栖型，生活在工程区水域附近的区域。
3）珍稀保护物种和特有种
经调查、访问和资料查询，工程占地范围内有中国特有种有胸腺猫眼蟾、中华蟾蜍、高原林蛙，高原林蛙为四川特有种。
②爬行动物
1）物种组成
工程区地处高海拔地带，爬行类稀少，调查中并未发现，通过查阅资料发现，在工程区内爬行类仅1目1科2种，即菜花原矛头蝮（Protobothropsjerdonii）、高原蝮（Gloydius strauchi）。
2）生态类型及分布
根据《四川爬行类原色图鉴》对爬行类生态类型的记述，工程区爬行动物均属于陆栖类型的地上类型，均生活于森林、荒地、灌丛中。
3）珍稀保护物种和特有种
经调查、访问和资料查询，工程区高原蝮、菜花原矛头蝮属中国特有种，无国家重点保护爬行类动物。
③鸟类
1）物种组成及居留类型
野外调查、访问及资料分析表明，工程区鸟类以留鸟为主。
2）鸟类的生态分布
根据工程区植被分布的特点，将调查区鸟类的生境划分为以下3种类型：
水域环境：主要为小黑水河及其周围小溪水域内，分布的鸟类主要有河乌(Cinclus cinclus）、北红尾鸲（Phoenicurus fiuliginosus)、白顶溪鸲（Phoenicurusleucocephalus）、红尾水鸲（Phoenicurus fuliginosus）等。
灌草从环境：主要分布的鸟类主要有大杜鹃（Caprimulgus jotaka)、红尾伯劳（Laniuscristatus)、煤山雀（Periparus ater)、大山雀（Parus minor)、黄喉鸡（Emberizaelegans）和树莺类、柳莺类等。
居民区环境：主要包括附近的村寨，分布的鸟类主要有小云雀（Alaudagulgula)、火斑鸠（Streptopelia tranquebarica)、家燕（Hirundo rustica）、麻雀（Passer montanus）、喜鹊（Pica serica）等。
3）珍稀保护和特有种鸟类
经查阅资料和实地调查，工程占地范围内未发现国家重点保护鸟类。
④兽类
根据调查区植被分布的特点，将调查区兽类分布的生境划分为以下2种类型：
灌草从环境：兽类主要有长吻鼹（Euroscaptorlongirostris）、灰麝鼩（Crocidura attenuata)、小纹背鼩鼱（Sorexbedfordae）、四川短尾鼩（Anourosorex squamipes）、野猪（Sus scrofa)、亚洲狗獾（Meles leucurus）、猪獾（Arctonyx collaris）等。
居民区环境：主要包括附近的村寨，分布的兽类主要有复齿鼯鼠(Trogopterus xanthipes)、藏鼠兔（Ochotona thibetana)、灰尾兔（Lepus oiostolus)等。
根据调查访问和资料，工程占地范围内未发现国家和四川省重点保护兽类。
五、环境质量现状
1、环境空气质量
本次评价引用阿坝州生态环境局发布的《2025年阿坝州生态环境状况公报》中黑水县环境空气中六项基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的统计结果，对区域环境空气质量现状进行说明。
表3-5 环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率%
	达标情况

	二氧化硫
	年平均质量浓度μg/m3
	2
	20
	10.0
	达标

	二氧化氮
	
	3
	40
	7.50
	达标

	PM10
	
	15
	40
	37.5
	达标

	PM2.5
	
	8
	15
	53.33
	达标

	臭氧
	日最大8小时平均浓度μg/m3
	104
	100
	104.00
	不达标

	CO
	24小时平均浓度mg/m3
	0.2
	4
	5.00
	达标


由上表可知，项目所在区域5项常规污染物SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10浓度均达标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中一类标准要求，O3浓度不达标，项目所在地区域为不达标区。
2、地表水质量
本次评价采用阿坝州生态环境局发布的《2025年阿坝州生态环境状况公报》的地表水环境质量现状的有关数据及结论对本项目所在地区地表水环境质量现状进行说明。
2025年，全州共设监测断面41个：其中黄河流域10个，岷江流域12个，大渡河流域13个，嘉陵江流域5个，涪江流域1个。
全州水质：全州41个国省控监测断面，Ⅰ类断面2个，占比4.9%；Ⅱ类断面39个，占比95.1%。
黄河水系：水质优，10个监测断面中，Ⅱ类水质的断面10个，占100.0%。
岷江水系：水质优，12个监测断面中，Ⅰ类水质的断面1个，占 8.3%，Ⅱ类水质的断面11个，占 91.7%。
大渡河水系：水质优，13个监测断面中，Ⅱ类水质的断面13个，占 100.00%。
嘉陵江水系：水质优，5个监测断面中，Ⅰ类水质的断面1个，占20.0%，Ⅱ类水质的断面1个，占 80.0%。
涪江水系：水质优，1个监测断面中为Ⅱ类水质的断面。
本次拟建工程位于卡龙镇，为小黑水河干流，小黑水河是黑水河右岸一级支流，岷江二级支流。因此，项目所在区域地表水属于达标区。
为详细掌握区域内地表水环境质量现状情况，本项目引用四川锡水金山环保科技有限公司于2025年5月25-5月27日对小黑水河地表水监测。
（1）监测指标、监测点位及监测情况
监测指标、监测点位及监测情况见下表。
表3-6 项目地表水引用监测点位
	类别
	检测点位
	监测指标
	监测频次

	地表水
	W1工程上游500米
	pH、溶解氧、水温、悬浮物、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群。
	监测3天，1次/天


（2）监测结果
地表水监测结果见下表。
表3-7 地表水引用监测结果统计表 
	检测点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准限值

	
	
	
	5月25日
	5月26日
	5月27日
	

	1# W1工程
上游500m
	pH
	无量纲
	7.8
	7.4
	7.6
	6-9

	
	溶解氧
	mg/L
	6.5
	6.9
	6.8
	≥6mg/L

	
	水温
	℃
	8.7
	9.2
	8.4
	/

	
	悬浮物
	mg/L
	10
	9
	10
	/

	
	化学需氧量
	mg/L
	13
	10
	11
	≤15mg/L

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	2.3
	2.0
	2.1
	≤3mg/L

	
	氨氮
	mg/L
	0.040
	0.050
	0.045
	≤0.5mg/L

	
	总磷
	mg/L
	0.02
	0.01
	0.02
	≤0.1mg/L

	
	总氮
	mg/L
	0.64
	0.76
	0.58
	/

	
	石油类
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	≤0.05mg/L

	
	粪大肠
菌群
	MPN/L
	2.0×102
	1.7×102
	2.4×102
	≤2000个/L


（3）评价方法
①对于一般污染物：


式中：Sij——i污染物在监测点j的标准指数；
Cij——i污染物在监测点j的地表水浓度值（mg/l）；
Csi——i污染物的地表水环境质量标准值（mg/l）。
②对具有上、下限标准的项目pH，计算式如下：

PH≤7
PH﹥7

式中：pHj——监测点j的pH值；
pHsd——水质标准pH的下限值；
pHsu——水质标准pH的上限值。
③溶解氧（DO）标准指数的计算公式：
[image: ]
[image: ]
式中：SDO,j—单项水质参数DO在j点的标准指数；
DOj—水质参数DO在j点的浓度（mg/l）；
DOf—饱和溶解氧浓度（mg/l），按下式计算：
DOs—溶解氧的地表水水质标准（mg/l）；
[image: ]
当水质评价因子的标准指数﹥1时，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水域功能要求。
（4）地表水现状评价结果
表3-8  地表水环境质量评价结果一览表
	项目
	pH
	石油类
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	粪大肠菌群
	溶解氧
	悬浮物

	1#断面
	实测值
	7.8
	ND
	13
	2.3
	0.05
	240
	6.9
	10

	
	Pi
	0.4
	/
	0.65
	0.77
	0.1
	0.12
	0.84
	/

	Ⅱ类水域标准值
	6-9
	0.05
	15
	3
	0.5
	2000
	6
	-


由上表可知，各水质监测因子的计算结果均小于1，项目地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。
3、声环境质量
为了解项目所在区域的声环境质量现状，于2025年9月2日对项目周边进行了噪声现状监测。监测点位、结果见下表。
表3-9 声环境监测点位布置
	点位名称
	监测频次
	监测项目
	备注

	1#
	连续监测1天，每天昼间、夜间各监测1次。
昼间监测时段为6：00～22：00，夜间监测时段为22:00～6:00
	等效连续A声级
	敏感目标

	2#
	
	
	敏感目标

	3#
	
	
	敏感目标


表3-10 噪声监测结果表
	检测点位
	检测日期
	检测时间
	检测结果dB(A)
	标准限值dB(A)

	1# 噪声N13监测点位
	9月2日
	昼间
	56
	昼间≤60
夜间≤50

	
	
	夜间
	46
	

	2# 噪声N14监测点位
	
	昼间
	53
	

	
	
	夜间
	44
	

	3# 噪声N15监测点位
	
	昼间
	55
	

	
	
	夜间
	45
	


根据监测结果，监测时间内昼夜各监测点位声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
4、土壤环境质量
本项目新建、修复河堤为防洪除涝项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目土壤环境影响评价类别为Ⅲ类；根据调查，项目所在地pH值在7.65≤pH≤7.97之间，水溶性盐总量范围为0.59~0.68，判定本项目所在地土壤敏感程度为不敏感。根据环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）6.2.1，可不开展土壤环境影响评价，故本项目不进行土壤环境影响评价。
5、地下水环境质量
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不进行地下水环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	工程河段部分为天然河岸，防洪设施不完善，防洪能力严重不足，汛期洪水对两岸居民的生命财产安全造成严重威胁。工程河段两岸主要为耕地、民居，两岸岸坡洪水掏刷岸坡，不断蚕食岸坡土地，水土流失严重。工程河段如发生洪水，将对当地主要居民聚居区造成威胁，同时当地防洪能力的不足对抗洪、抢险等工程有较大的潜在威胁，严重制约着周边的经济建设、农业生产发展。
	[image: ]

	修复河堤段现状照片
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	修复河堤段现状照片
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	新建河提段现状照片
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	新建河提段现状照片







	生态环境保护目标
	1、项目外环境关系
本项目选址于位于黑水县卡龙镇才盖村，位于达古冰山—卡龙沟风景名胜区三级保护区，两侧为当地村落居民。
项目外环境关系详见附图。
2、环境保护目标
本项目位于黑水县卡龙镇才盖村，根据项目设计资料和现场实地踏勘和调查，确定了声环境、环境空气、水环境、生态环境保护目标。
（1）大气环境
本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标为两侧村民、达古冰山—卡龙沟风景名胜区。本项目500 米范围大气环境保护目标如下。
表 3-11 环境空气环境敏感点保护目标
	环境
要素
	名称
	保护
对象
	规模
	保护
内容
	环境功能区
	相对方位
	最近距离/m

	大气环境
	卡龙镇才盖村村民
	居住
	约 200人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的一级标准
	一类功能区
	东西两侧
	5

	
	达古冰山—卡龙沟风景名胜区
	风景名胜区
	/
	
	
	在达古冰山—卡龙沟风景名胜区内
	/


（3）地表水环境
本项目周边最近的地表水环境保护目标为小黑水河。
表3-12 地表水保护目标
	[bookmark: OLE_LINK19]环境要素
	名称
	保护
对象
	规模
	类型
	保护
内容
	环境功能区
	相对方位
	相对距离/m

	地表水环境
	小黑水河
	地表水
	小河
	农灌、泄洪、饮用
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准
	Ⅱ类水功能区
	东
	紧邻


（3）声环境
本项目200米范围内声环境保护目标为卡龙镇才盖村村民。本项目200 米范围大气环境保护目标如下。
表 3-13 环境空气环境敏感点保护目标
	环境
要素
	名称
	保护
对象
	规模
	保护
内容
	环境功能区
	相对方位
	最近距离/m

	声环境
	卡龙镇才盖村村民
	居住
	约 50人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
	2类功能区
	东西两侧侧
	5


（4）生态环境
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]本项目选址于位于小黑水河干流卡龙镇，项目位于达古冰山—卡龙沟风景名胜区三级保护区，但不涉及国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也无风景名胜区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，无重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等特殊及重要生态敏感区。
项目生态环境保护目标情况见下表。
表3-14 生态环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护对象
名称
	保护内容

	生态环境
	陆生生态
	工程影响区范围内需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

	
	水生生态
	工程影响河段需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

	
	达古冰山—卡龙沟风景名胜区
	项目位于达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区，主要保护野生动物、藏情景观（特色藏寨）。





	评价标准
	一、环境质量标准
1、大气环境
执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中一级标准限值要求。标准值见下表。
表3-15 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）  单位：µg/m3
	污染物
名称
	项目

	
	取值时间
	过度阶段浓度限值
	浓度限值

	
	
	一级
	二级
	一级
	二级

	SO2
	年平均
	20
	60
	20
	20

	
	24小时平均
	50
	150
	50
	50

	
	1小时平均
	150
	500
	150
	150

	NO2
	年平均
	40
	40
	30
	30

	
	24小时平均
	80
	80
	50
	50

	
	1小时平均
	200
	200
	200
	200

	CO（mg/m3）
	24小时平均
	4
	4
	4
	4

	
	1小时平均
	10
	10
	10
	10

	O3
	日最大8小时平均
	100
	160
	100
	160

	
	1小时平均
	160
	200
	160
	200

	PM10
	年平均
	40
	70
	20
	50

	
	24小时平均
	50
	150
	50
	100

	PM2.5
	年平均
	15
	35
	10
	25

	
	24小时平均
	35
	75
	25
	50

	注：自2026年3月1日至2030年12月31日止，实施过渡阶段浓度限值，自2031年1月1日起，实施浓度限值。


2、地表水环境质量
区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准。
表3-16 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  单位：mg/L，pH无量纲
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	溶解氧
	石油类
	总磷
	总氮
	高锰酸盐指数
	SS

	标准值
	6-9
	≤15
	≤3
	≤0.5
	≥6
	≤0.05
	0.1
	0.5
	4
	/


3、声环境质量
执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，标准值见下表。
表3-17 声环境质量标准  单位：dB（A）
	声环境功能区划
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


二、污染物排放标准
1、废水
施工期废水经沉淀池沉淀后回用不外排；生活污水利用租用民房化粪池处置后，用于农肥。
2、废气
施工期废气排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。
表3-18 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）
	监测项目
	区域
	施工
	排放浓度（µg/m3）
	监测时间

	总悬浮颗粒物（TSP）
	攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	900
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	350
	


3、噪声
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关标准限值，评价因子标准限值见下表。
表3-19 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	70
	55


4、固废
一般固废按照《中华人民共和国生态环境法典》中固体废物污染防治 相关要求进行妥善处置。
5、生态环境
（1）生态环境以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏该区生态系统完整性为标准。
（2）水土流失以不增加土壤侵蚀类型为标准。

	其他
	本项目新建堤防为生态影响类项目，营运期无三废污染物产生，故本项目不涉及总量控制指标。



[bookmark: _Toc155338880]四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	本项目为非污染生态类项目，对环境的影响主要集中在施工期间，施工期环境污染问题主要为：施工扬尘、施工人员生活污水、噪声、弃土、生活垃圾以及对植被土壤等的生态影响。这些污染几乎发生于整个施工过程中，不同污染因子在不同施工段的污染强度不同。但这些污染物是暂时的，会随着施工期的结束而结束。
一、产污环节
项目施工期产污环节情况见下表。
表4-1 项目施工期产污情况一览表
	类型
	产污环节与工序
	污染物

	废气
	整个施工期
	施工扬尘、车辆和设备尾气、施工燃油废气

	废水
	基坑排水
	SS

	
	施工人员
	生活污水（COD、BOD5、SS、氨氮）

	固废
	土石方开挖
	弃土石方

	
	建设过程
	建筑垃圾

	
	施工人员
	生活垃圾

	噪声
	整个施工期
	设备、车辆噪声

	生态环境
	整个施工期
	水土流失、植被破坏、水环境扰动


二、生态环境影响分析
本项目对生态环境影响有直接影响和间接影响、有利影响和不利影响、长期影响和短期影响之分。施工期对生态环境的影响最为严重，主要以直接、短期和不利影响为主，营运期为有利影响为主。本项目施工期区域生态环境影响主要表现在：施工过程中占地对植被的破坏、水土流失以及对陆生和水生动植物的影响。
1、工程占地的影响
本项目永久占地面积811m2、临时用地面积1500m2，项目占地类型主要涉及水利及水域设施用地。项目永久占地面积较小，不会改变区域整体土地利用的格局。因此，从整体评价而言，工程建设不会改变工程区主要的构成地类型，工程占地对区域土地利用的不利影响并不显著。
2、对陆生植物资源的影响
本工程对植被的影响主要为新建河堤施工占地区域对植被的影响，其影响途径主要是通过对地表植被和土壤结构的破坏，导致植被覆盖度降低，生物量减少，对局域生态环境造成一定影响。
经调查，场地内未发现珍稀植物、名木古树等，无国家和地方保护性植物分布，由于受人工活动影响，生物多样性较单一，也没有特殊生境，项目建设对陆生植物的影响主要体现在项目施工区。施工结束后及时进行迹地恢复、按原植被类型进行植被恢复，使植物损失得到一定程度的恢复，植被恢复后对占地区域影响小。
此外，工程开始施工后，工程区内人为活动程度剧烈，车辆的运输、基坑开挖会产生一些粉尘、废燃油废气、废水，人员的生活会产生生活废水和废渣。这些活动都会污染周围植被环境，对施工区域及周边的植物植被造成不同程度的影响，可能导致植物植株生长不良、对个体造成损伤，主要表现在：
①废气的排放影响植物的生长体现在改变植物生存区的大气环境，影响植物进行光合作用和呼吸作用，有害废气的排放会使植物被动地调整和改变自身的组织结构与代谢。
②废水的排出主要是给各施工点附近地带的植被带来影响，改善植物根部的吸水与矿物质的吸收过程。
③施工及车辆经过时产生的粉尘可以飘向远处附着在植物表面特别是堆积在植物气孔处影响植物的光合作用和呼吸作用。 
环评要求施工单位在施工过程中要加强施工管理，在堤防基础开挖时及时进行洒水降尘，并及时对项目沿线道路进行洒水降尘，同时对运输车辆进行封闭或采用篷布覆盖，尽量保持车辆轮胎湿润，减少起尘量。在落实项目扬尘治理措施的前提下，项目施工对陆生植被的影响较小。
3、对沿线动物的影响分析
[bookmark: _Hlk160186007]本工程施工期对工程内动物的影响可以概括为以下几个方面：
①施工占地导致原在此区域栖息的两栖类、爬类、鸟类、兽类的部分栖息地将被直接侵占，迫使其迁往周边区域适宜栖息地；
②施工活动可能直接导致动物巢穴破坏，使动物幼体死亡；
③工程活动和施工人员产生的废水、废气污染物造成水体或土壤污染，施工扬尘造成环境及空气污染，危害动物健康甚至危及动物生命，两栖、爬行动物对此类影响最为敏感；
④施工噪声、机械振动、施工人员活动惊扰野生动物，影响它们的正常活动、觅食及繁殖，噪音影响严重的将迫使它们暂时迁徙。
1）两栖动物
施工期对两栖动物的影响有：栖息地占用、环境污染、人为捕捉，这三个方面的因素都可能使两栖动物各物种的种群数量减少。施工中施工区开挖及材料运输，皆会破坏原生环境，对占地区涉及的植被造成一定的破坏甚至水土流失，使原有的两栖动物栖息地有所缩小。同时减小两栖动物的活动范围和强度，甚至直接造成部分个体死亡。施工活动可能将产生弃土、生活垃圾、生活污水，会在周围土壤形成有毒物质，破坏两栖动物栖息地的质量，从而导致它们的生存力和繁殖力下降。同时，施工人员可能会捕获当地两栖动物。
两栖动物迁移能力较弱、对环境的依赖性较强。两栖动物主要栖息于农田、溪流及附近的草丛中，本项目占用两栖动物的主要生境很小。本工程在一定程度上将改变施工点附近部分水域水质，影响该河段两栖动物生境。但工程施工时间较短，且对水质影响范围较小，工程建设影响的范围不大且影响时间短，因此对两栖动物不会造成大的影响。当恢复河床及周边生境后，它们仍可回到原来的栖息地。
项目在施工过程中严格执行施工方案及环境保护措施，生活垃圾、生活污水经严格回收处理，不外排。在施工过程中还要严格规范施工人员的行为，禁止捕获两栖动物。由于工程区内两栖类种类单一，种群密度低，且多为当地常见种，故工程施工对两栖类影响较小。
2）爬行动物
施工期对爬行动物的影响主要为占地区植被的破坏将改变爬行动物的生境及人为捕捉将导致区域爬行动物种群数量下降。
据调查，区域爬行类动物主要为蛇类。爬行类动物多生活在人烟稀少、植被茂密的丛林里，工程建设区分布的此类动物稀少，对工程区域爬行类动物影响微弱。由于爬行类对人类威胁的感知能力和迅速逃避能力较强，可以有效避免直接伤害。它们将由原来的生境转移到远离施工区的相似生境生活，虽然会造成施工区周边动物密度的减少，但不会造成整个区域爬行动物物种种类的减少。
因此，在严格禁止施工人员捕捉爬行动物情况下，工程建设对爬行类动物的影响较小。
3）鸟类
施工期间对鸟类的影响主要体现在两个方面，即施工占地对栖息环境的直接破坏、施工噪声产生的干扰。首先，工程占地对草地的破坏，会导致原本栖息于此的鸟类失去栖息场所，转移到其他乔木林、灌木丛栖息、繁衍。其次，鸟类对声音极其敏感，施工期间的噪声影响包括施工人员噪声及机械噪声影响，这些噪声会导致鸟类觅食、活动时避开施工区域，转移到其他区域范围内活动。夜间施工，灯光的照射会影响夜行性鸟类的活动，给它们带来不利影响。
鸟类活动范围广泛，所栖息的环境多种多样，像林地、草地、农田、村庄等都是它们的活动和栖息场所，它们的食物也丰富多彩，动物尸体、小动物、昆虫、植物枝叶、种子、果实等都是它们的食物。工程施工区域只占鸟类活动和栖息场所的很小一部分，对大多数鸟类的栖息环境和食物数量不会产生明显的影响。施工期间采取文明施工、加强管理、运输车辆限速禁鸣等措施。因此，工程建设对鸟类影响较小。
4）哺乳动物
本项目工程对兽类的影响主要体现在3个方面，即工程占地破坏部分兽类的栖息环境、河堤施工阻隔部分兽类的移动通道、人为活动干扰兽类分布范围。首先，对于工程占地对兽类栖息地的破坏，主要体现在对小型兽类的影响，如占地范围内的巢穴会被直接破坏，占地对植被的破坏导致兽类栖息环境直接改变。其次，河道施工的阻隔作用会导致部分小型兽类暂时失去迁移行走的通道，对于活动能力较弱的兽类，会无法跨越施工区。夜间施工，灯光的照射会影响兽类的夜间活动，给它们带来不利影响。最后，因施工范围内施工人员的增加，导致区域范围内人为活动频繁，限制了部分兽类的活动范围，或迫使活动范围转移，同时也增加了对兽类捕杀发生的几率。
经调查及查阅相关资料，区域的生境相似，未发现大中型兽类，小型兽类具有较强的适应能力、繁殖快，受到干扰后可寻找到替代生境，因此占地不会使种群数量发生明显波动。工程施工期限较短，随着施工的结束，对兽类的阻隔影响逐渐消失。施工期应加强对施工人员的宣传教育和管理，禁止捕杀。
综上所述，项目施工期对施工范围内兽类物种及种群数量影响较小。
4、水生生物影响分析
工程对水生生态的影响主要为河道内施工的影响，主要为新建堤防施工等。主要的影响为围堰修建、施工填筑、开挖、基坑排水等导致局部水域水体悬浮物浓度增加，水质下降对水生生物和鱼类栖息产生不利影响，施工噪声、振动对附近水域鱼类和水生生物产生惊扰。
堤防工程施工需占用河道，在一定程度上将会破坏水生浮游生物、底栖动植物的生境，对鱼类等水生生物也会造成惊扰或损伤，河道施工造成河水悬浮物升高。
（1）对浮游生物的影响分析
对浮游植物、浮游动物的影响主要来自河道内施工会使施工断面水体受到扰动、泥沙上浮，形成一定范围的悬浮物高密度区域，使得水体悬浮物浓度增加，局部水域悬浮物浓度增大，使透光率降低，这将阻碍浮游植物光合作用，降低单位水体内浮游植物的数量，最终导致附近水域初级生产力水平下降；同时水中悬浮颗粒的摩擦、冲击造成浮游生物的损伤，从而造成水体浮游植物种类减少、生产力下降，浮游动物种类减少，密度下降。但是本工程施工期涉水水域范围较小，且在枯水期施工，影响时段较短。这种影响是暂时的、局部的、可逆的，随着工程的结束，悬浮物浓度的降低，浮游生物的数量可逐渐恢复。因此，工程施工对浮游生物影响较小。
施工期间的生活污水如不经处理而直接排放，固体废弃物、生活垃圾等如不集中防护和处理，将对水体造成一定程度的污染，主要是具有较高悬浮物浓度而使水体透明度下降，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。生活污水依托附近村民化粪池处理后用于农肥。生活垃圾集中收集后统一清运处理。因此，施工期间的生活污水、生活垃圾等对工程区河段浮游生物的影响较小。
（2）对底栖生物的影响分析
底栖无脊椎动物是沿水底生活的，而且很多种类都是鱼类优良的天然饵料和环境指示物种。堤防工程的挖掘等作业将对底栖无脊椎动物的生存和繁衍造成较大影响。挖掘等作业活动会翻动河床底质，直接破坏底栖无脊椎动物的生境。施工期翻动的卵石呈裸露状态，不构成底栖无脊椎动物的生境，但丰水期及洪水期，这些卵石将成为底栖无脊椎动物的活动场所，翻动后需要较长时间才能恢复。这一影响将从施工后第一次丰水期开始到新的底质稳定后才会消失。涉水施工活动破坏河床底部地栖动物生存的环境。工程施工产生的生活污水和固体垃圾的排放，使水体有机质增加，若污染物的排放控制不当，则会造成水体局部污染，使得底栖无脊椎动物的种类组成和区系发生变化。毛翅目、蜉蝣目中喜清洁水体的种类将大幅减少。
水体底层富含有机质，施工期开挖导致水体底泥被搅动、开挖或搬运后，底栖动物也将随底泥的取走而死亡或迁移它地。因沿线水生底栖动物在附近其他地区相似的环境中亦有分布，并非本地区的特有种，从物种保护的角度看，工程的建设不会导致这些物种的消亡。水下堤防引起的悬浮物增加将恶化其固有的栖息环境，除活动能力较强的底栖生物逃往他处外，大部分种类将难以存活。虽然堤防施工产生的悬浮物对底栖生物会造成较为严重的暂时伤害，但这些损害在较短时间内是可以得到初步恢复的，故从长期来看，施工不会对该水域的底栖生物造成较大影响。
（3）对水生植物的影响分析
由于区域河床基本上都是由卵石或乱石组成的，水流湍急，水温低，水生维管束植物无法在此环境下得到良好的生长繁殖条件，施工对水生维管束植物贫乏的状况基本没有改变。
（4）对鱼类的影响分析
本工程堤防建设涉水施工，会占用部分河道，但施工占用的长度较短，对鱼类的通行造成影响较小，但难免会对施工区域鱼类资源造成影响。
挖掘作业等将改变部分河床现状底质，从而影响浮游生物、底栖动物的种类和数量。上述饵料生物的减少将对鱼类索饵造成影响，从而降低施工水域附近鱼类的密度。自然流域中，底栖动物的种类和数量与底栖杂食性鱼类有密切的关系，通常底栖动物资源破坏后恢复较困难，会导致以底栖动物为食的鱼类数量减少，从而也会影响到部分底栖性鱼类的索饵。
工程施工时间短，不会造成鱼类生物多样性降低，对鱼类资源量和生物多样性影响较小。
堤防施工过程中产生的噪声会驱赶鱼类，鱼类会逃逸至其他适宜的河段，造成作业河段鱼类资源量下降，建议选用低噪声施工先进技术和设备，加强施工作业管理，尽最大可能降低施工噪声。这种资源量的下降是暂时的，将随施工的结束而得到恢复。
本项目在施工时对该河段产生较大的扰动，但本项目的扰动范围仅限于本项目建设范围，而本项目涉及的河段较短，相对于整个河流范围是很小的。另外本项目采用分期围堰，使河道保持畅通，保证水生生物能正常游动。本项目堤防的建设会使得该河段水环境得到改善，基本不会影响栖息在这一水域中的鱼类。同时，本项目河段内未发现固定的珍稀水生生物、重要鱼类的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。
综上所述，本项目的施工对小黑水河水生生态环境影响是短暂的、可逆的。施工期对附近水体的水生生态系统不会产生明显的影响。
5、对水文情势的影响分析
根据《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目初步设计报告》对本项目治理河段前后的水面相关参数进行计算，得出实施前后河道的水面宽度、过水面积、流速、洪水位等各数据，根据对比分析，本项目实施后，水面宽度基本下降，但是变化量较小，过水面积下降，流速、洪水位略微上升，但是变化情况微小，基本可忽略其变化。故本项目实施后对河流水文情势影响较小。
三、污染影响分析
1、废气
施工期大气污染源主要来自土石方开挖、运输过程中产生的扬尘；以燃油为动力的施工机械、运输车辆排放的尾气。根据调查，本工程所在地河道水流湍急、水质好，本工程河段基础开挖料多为砂砾石，无腐殖质，无恶臭产生。
（1）施工扬尘
施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将对施工区周边和线路两侧一定范围内环境空气质量造成影响。施工扬尘的大小，随施工季节，土壤类别情况、土壤颗粒的松散程度、土壤的含水率、施工管理以及运输道路的清洁程度等不同而差异甚大。
工程区周边有居民点分布，为减轻施工扬尘对周边环境的影响，应采取以下几点措施：
在施工过程中施工单位必须严格按照《大气污染防治行动计划》、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质(2019)23号）、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》、《四川省重污染天气应急预案》（川办发〔2024〕46号）、《阿坝州大气环境突出问题专项整治行动方案》等要求，施工现场应采取以下扬尘污染防治措施：
①施工现场架设1.8-2.5m高的围挡，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少施工过程中的粉尘飞散现象，降低粉尘向大气中排放，设置喷雾降尘设备。
②施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。
③自卸车、固废运输车等输出车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；
④施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施。
⑤应在施工建设中做到规范管理，文明施工，全面督查建设工程现场管理；
⑥建设单位必须设置环境保护公示牌，并按照《中华人民共和国生态环境法典》相关规定，在施工现场工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。
⑦项目施工期间出现重污染天气时应当按照《四川省重污染天气应急预案》（川办发〔2024〕46号）要求做好重污染天气状况下，大气污染物的应急处置。
本项目施工期采取以上环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度，可满足《四川省施工场地扬尘排放标准》(DB51/2682-2020)表1中的相关要求。
（2）车辆运输扬尘
施工过程中，各施工材料的运输，尤其混凝土、土石料等松散物料的运输将给运输道路的沿线带来扬尘污染，车辆道路扬尘为线源污染，扬尘在道路两侧扩散，最大起尘浓度出现在道路两侧，随离散距离的增加扬尘浓度逐渐降低，最终可达背景值。虽然是间歇性的，但是对沿线道路两侧及整个施工区环境空气质量将产生不利影响。
项目土石料运输主要依靠村道和市政路网，运输车辆在离开施工区后因颠簸或风的作用洒落尘土，将产生一次和二次扬尘污染，在不洒水的情况下将对道路两侧100m范围内的居民产生影响，洒水的情况下对道路两侧50m范围有一定的影响。
车辆行驶扬尘对施工区及物料运输路线两侧的敏感目标的大气环境造成一定的影响，施工单位应针对实际情况，在物料运输高峰期，通过对居民点附近的路面采取喷洒措施后，可有效降低路面粉尘，进而降低汽车运输扬尘。同时施工单位应针对实际情况，对物料运输车辆加盖篷布或采用封闭车辆，不超重装载，可避免运输过程中产生物料遗撒；物料运输过程中加强对路面的清洁及洒水降尘；运输车辆经过沿途居民点时注意控制车速，减速慢行，防止行车时产生大量扬尘，在采取以上防尘降尘措施后，可有效降低车辆运输扬尘对周围环境空气的影响。
（3）施工机械燃油废气
施工过程所使用的各种工程机械、施工车辆会排放一定量的燃油废气，主要污染物为CO、NO2、SO2和THC等。由于施工机械燃烧废气具有流动性、且排放量较小，属间断性排放，加之本项目施工区开阔，扩散条件良好，因此，施工机械废气对周边环境影响较小。
综上所述，本项目施工期大气污染物产生量小，采取相应措施后，不会对周围环境产生明显不利影响，且施工期大气污染物随施工期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。
2、废水
根据施工进度安排，堤防工程在一个枯水期内即可完建，本项目施工时安排在枯水期进行，采用分段岸边围堰束窄河床的导流方式导流，提供围堰内干地施工条件。因此，施工期主要废水为生活污水、基坑排水。
（1）生活污水
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK39]项目不设施工生活营地，施工期间工人租用当地民房作为施工营地。本工程施工高峰期施工人员约20人，按20L/人·d计算，用水量为0.4m3/d，生活污水排放系数按0.85计，则生活污水排放量为0.34m3/d。生活污水中的主要污染物及其浓度一般为CODCr：400mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：250mg/L、BOD5：200mg/L。生活污水利用租用民房化粪池进行收集处理后，用于农肥。
（2）基坑排水
本项目需修建围堰，围堰所形成的基坑内将产生基坑排水。
由于围堰施工时安排在枯水期进行，采用编织袋装土石填筑围堰，在填筑过程中对河底泥沙的扰动影响不大。施工过程中产生的基坑排水一般为施工期开挖面废水及降雨等造成的基坑积水等，故对局部河段采用袋装土石料简易围堰及作业区辅助抽水施工，围堰后形成的基坑水主要含SS，类比同类工程，基坑排水产生量，排水中SS浓度约1500~2500mg/L。经沉淀后排入地表水体，对水体影响较小。
3、噪声
工程施工噪声主要来自施工机械产生的噪声。工程使用的机械主要有挖掘机、装载机等。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于下表。
表4-2 主要施工机械设备噪声  单位：dB（A）
	序号
	机械类型
	声源强度值dB（A）
	单位
	数量

	1
	挖掘机
	90
	台
	4

	2
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]空压机
	95
	台
	2

	3
	推土机
	88
	台
	4

	4
	蛙式打夯机
	101
	台
	3

	5
	振捣器
	88
	台
	4


本项目噪声设备源强主要来自运行时的施工设备，主要是室外施工。根据点声源衰减模式预测和叠加公式，每个点源对预测点的影响声级Lp为：

所有点源对预测点的影响声级Lp 总为：

式中：Lp0——参考位置r0处的声压级，dB(A)；
Lp总——各点声源叠加后总声级，dB(A)；
r——预测点与声源点的距离，m；
r0——参考声处与声源点的距离，m；
△L———附加衰减量Lp总；
Lp1、Lp2…Lpn——第1、2...n个声源到P 点的声压级，dB(A)；
在不考虑树木及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工机械在不同距离处的噪声贡献值预测结果见表。
表4-3 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值
	序号
	机械类型
	噪声预测值dB(A)

	
	
	5m
	10m
	30m
	40m
	50m
	80m
	100m
	150m
	200m

	1
	挖掘机
	76
	70
	60
	58
	56
	52
	50
	46
	44

	2
	空压机
	81
	75
	65
	63
	61
	57
	55
	51
	49

	3
	推土机
	74
	68
	58
	56
	54
	50
	48
	44
	42

	4
	蛙式打夯机
	87
	81
	71
	69
	67
	63
	61
	57
	55

	5
	插入式振捣器
	74
	68
	58
	56
	54
	50
	48
	44
	42


由上表预测表明，施工期施工机械将产生较大的噪声，各类施工机械噪声昼间在40处、夜间200m处可达《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。本项目沿河岸施工，施工机械声压级较高，各类机械交叉频繁使用，施工期噪声影响将对居民的正常生活造成一定的影响，因此需要采取一些噪声防治措施。
[bookmark: _Toc151047322]通过封闭施工区，禁止夜间施工，加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理安排施工平面布置。通过采取相应的噪声污染防治措施后，项目施工期噪声影响在可接受范围内。施工噪声是短期行为，随着施工活动一结束，其施工噪声也随之消失，不会对周围环境敏感点造成明显不利影响。
4、固体废弃物
工程施工过程中产生的固体废弃物主要来自于项目施工开挖的土石方、施工人员产生的生活垃圾以及建筑垃圾。
（1）土石方
[bookmark: OLE_LINK59]本工程土石方开挖总量0.57万m3（自然方下同），土石方回填量0.48万m3。经土方平衡分析，余方0.09万m3（自然方），用于堤后回填，工程无弃方。
（2）生活垃圾
工程施工人员生活垃圾按0.8kg/d·人，则施工期每天产生生活垃圾16kg/d。
施工期生活垃圾袋装收集后，由环卫部门定期清运至黑水县垃圾处理厂集中处理。严禁乱丢乱弃，严禁进入地表水体。
（3）建筑垃圾
工程施工过程中产生的各类建筑垃圾，如废弃木材、包装材料等，产生量约1t/a。建筑废弃材料可回收利用的外卖废物收购站处理；其他不可回收利用的及时运至政府指定的建筑垃圾堆放场。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]四、达古冰山—卡龙沟风景名胜区的影响
本项目位于达古冰山-卡龙沟风景名胜区中的色尔达片区，根据《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山一卡龙沟风景名胜区影响评价报告》，本次主要引用其结论。
（1）项目对风景名胜区分级保护的影响
《达古冰山—卡龙沟风景名胜区总体规划（修编）（2015-2035年）》目前已通过批复（川府函[2019]26号），是达古冰山—卡龙沟风景名胜区目前使用的法定规划。依据《达古冰山—卡龙沟风景名胜区总体规划（修编）（2015-2035年）》，将风景名胜区资源划分为一级、二级、三级保护区三个层次，实施分级控制保护，并对一、二级保护区实施重点保护控制。
[bookmark: OLE_LINK60]本项目为防洪治理工程，项目位于达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区。
依据《达古冰山—卡龙沟风景名胜区总体规划（修编）（2015-2035年）》第五条规定，三级保护区要求：“应编制详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动；区内建设要控制设施规模、建筑布局、层高体量、风格、色彩等，保持与风景环境的协调；基础工程设施必须符合相关技术规范和满足环保要求。
项目为防洪治理工程，项目工程设施满足环保要求，建设完成后有助于提升风景名胜区的环境风貌，对风景名胜区基础设施的完善具有一定的作用，项目不属于三级保护区禁止建设的项目，符合风景名胜区分级保护的管控要求，不涉及风景名胜区核心景区。
（2）对风景资源的影响
根据《达古冰山-卡龙沟风景名胜区总体规划（修编）（2015-2035年）》，项目所在的达古冰山-卡龙沟风景名胜区的卡龙沟片区，该片区共分为三个景区，分别为彩林画廊景区、钙华彩池景区和长征记忆景区。本项目位于风景名胜区内的项目位于才盖藏居一处人文景点。
才盖藏居为人文景源中的建筑、民居宗祠类景源。根据风景名胜区规划，才盖藏居为三级人文景点，该类风景资源属于“特色藏寨保护”，其主要保护内容包括：保存藏寨村落的自然景观环境和历史要素；保存藏寨传统村落的空间格局和整体风貌；保护古建筑以及具有特色的人文景观和民俗风情；整治建筑风貌。
本项目施工过程中，主要为新建河提、修复水毁河堤，不会改变河道自然流向，并配套藏式风格外装，与周边人文景观协调。工程影响的自然景观广泛分布，不会因工程建设而消失，自然景观类型数不会因施工而减少。因此，工程在施工期对风景资源本体的不利影响程度为低度。
在施工过程中，通过加强管理，并严格控制施工范围，在施工工程中设置生态型施工围挡，缩短施工工期，且不在旅游旺季施工；视觉干扰方面，栏杆采用砼仿木栏杆，与周边环境相协调，围挡绘制文化宣传画缓解不匹配问题，对游客视觉和游览心情冲击短期且局部；精心打造的绿化景观适应本地条件，融入人文元素，强化了融合并提升文化内涵与审美价值。随着施工结束，各项临时设施拆除，周边植被逐步恢复，项目对风景资源的影响程度进一步降低。此时，项目不仅不会对风景资源产生破坏，还能通过保障景区防洪安全、提升生态环境质量、丰富旅游产品和服务等方式，促进风景资源的保护与可持续利用，实现景区经济与生态效益的双赢。
（3）对风景游赏影响
项目施工期间会对进入景区的游客产生一定的视觉、噪声等影响，交通也会一定程度上受影响，但不会遮挡核心景观，且影响都是暂时的，可削弱的。项目运营期，可提高防洪能力，并更好地保证了游客的安全。且建成的堤防及栏杆均进行了与周边环境相适应的美学设计，能融入周边环境，因此，本项目的实施对景区的游赏具有有利影响。
（4）对重点保护野生动植物的影响
1）对重点保护野生植物影响
工程占地区影响的植物种类主要为小叶柳、山生柳，冷箭竹、华西箭竹，披碱草、灯芯草、马齿苋等，项目占地范围未发现国家重点保护植物和古树名木分布。
因此施工期对重点保护野生植物无影响。
2）对重点保护野生动物的影响评价
1）对重点保护两栖类动物的影响预测
[bookmark: OLE_LINK55]据调查，工程段的两栖类有1目3科3种，主要为中国特有种胸腺猫眼蟾、中华蟾蜍、高原林蛙。施工期产生的固废、噪声造成环境污染，可能影响工程区两栖动物的繁殖，考虑到项目建设规划了施工噪音和环境污染控制消减措施，同时在设计、施工中，加强了与当地野生动物保护站的联系，并对施工人员会开展野生动物保护教育，不会造成其物种减少，施工期对重点保护野生动物的影响为低度。
2）对重点保护爬行类动物的影响预测
据调查，工程区海拔高，分布的爬行类种类动物较少，爬行类动物仅有1目1科2种，工程区不涉及重点保护爬行类动物。
因此施工期及运营期对重点保护爬行类动物无影响。
3）对重点保护鸟类的影响预测
根据调查结合历史文献，在工程区主要为树莺类、柳莺、麻雀、喜鹊等，不涉及国家重点保护鸟类。从物种的居留类型上看，工程区鸟类以留鸟为主。施工期，受施工噪声、环境污染等因素的影响，可能使其种群数量在工程区内暂时减少，考虑到项目建设规划了施工噪音和环境污染控制消减措施，同时在设计、施工中，加强保护，并对施工人员开展野生动物保护教育，对鸟类种群个体影响甚微，因此施工期对工程内的物种丰富度造成的影响为低度。
4）对重点保护兽类的影响预测
施工期，建设区域不涉及重点保护兽类的栖息地，但施工作业、车辆运输等产生的噪声，会间接影响到附近区域的部分重点保护兽类。施工期间的人类活动和噪声会使其向间接影响区迁移。考虑到项目在施工设计、施工组织和施工过程中均考虑了不利影响消减措施，加强了施工活动和施工人员的管理，且大多重点保护兽类具有很强的迁移能力和适应能力，不会导致区域兽类物种种类减少。因此施工期对重点保护兽类影响为低度。
（5）对风景名胜区市政基础设施的影响
本项目为防洪工程，是对小黑水河的综合治理，防洪标准为10年一遇洪水重现期，本项目的建设后会完善景区内的市政基础设施，提高了景区的防洪能力，同时本项目考虑到与景区融合，在堤防迎水面采用弹性装饰造型模板支模，栏杆采用砼仿木栏杆，与周边的村寨景观比较，具有一定协调性，因此本项目对市政基础设施的影响为低度。
（5）对风景名胜区的协调性的影响
本次工程堤轴线按照河湖管理范围划界线布置，且本工程堤防设计防洪标准为10年一遇，因此堤轴线与河湖管理范围划界线基本一致。项目考虑到与景区融合，在堤防迎水面采用弹性装饰造型模板支模，栏杆采用砼仿木栏杆，与周边的村寨景观比较，具有一定协调性。
综上所述，本项目对风景名胜区的协调性的影响为低度。

	运营期生态环境影响分析
	本工程为防洪除涝工程，项目本身无营运期，堤防投入使用后，能够提高黑水县卡龙镇才盖村防洪能力，完善防洪管理体系，项目正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响。
（1）生态环境正效益
通过本项目的实施，使工程建设区的水土流失得到有效治理，原有的土壤侵蚀也得到一定程度的控制，建设过程中的裸露地恢复植被后，能有效地固结土壤、涵养水分、稳定边坡、减少径流和侵蚀量，同时改善项目区周边的区域环境，具有显著的生态环境效益。
（2）社会环境正效益
防洪工程是地区发展先行的基础设施建设，项目的实施，可拉动当地内需，带动其他相关行业的投入。工程的实施可有效地防止洪水冲刷淹没对自然生态环境的破坏，防止洪水过后引发大范围内的疾病流行，提高防洪御灾能力，保障人民生命财产安全，减少人们对自然灾害的恐惧，促进当地稳定和发展，增进民族团结，具有良好的社会效益。
（3）经济正效益
[bookmark: OLE_LINK2]通过项目实施，使保护区内耕地、房屋免遭洪水侵袭，维护城乡生态环境系统的正常平衡，保证正常的生产和生活秩序。本工程修建后，该区域摆脱了历年频繁洪水的侵害，减少了洪灾直接经济损失，使区域人民生命财产安全得到了保障，对促进城乡建设和国民经济发展起着重大作用，经济效益显著。
因此，本项目建设会对治理河段具有良好的经济社会生态正效益。

	选址选线环境合理性分析
	本项目选址符合规划，外环境无重大环境制约因素，选址相对合理；符合“生态环境分区管控”相关要求；符合产业规划。
1、主体工程选址合理性分析
[bookmark: _Toc29971]（1）项目外环境关系介绍
本项目选址于位于小黑水河干流卡龙镇才盖村，项目位于达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区，两侧为当地村落居民。根据资料调查，项目不涉及自然保护区、生态保护红线及饮用水水源地保护区，工程河段及下游不涉及居民取水口，项目外环境关系较简单。
（2）选址合理性
本项目为防洪除涝工程，为生态类项目。主要建设内容为新建河提268米，修复水毁河堤 56 米。根据防洪保护对象布置工程，顺河道原有河流方向进行，不涉及河道改道，选址选线唯一。
项目不占用基本农田，不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区，不涉及饮用水水源保护地，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道。故，项目主体工程选址选线合理。
综上所述，本项目选址合理。




[bookmark: _Toc155338881]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	项目建成后对维护社会稳定，保护城乡经济建设和人民生命财产安全将起到重要作用，且改善生态环境质量，避免洪水对环境的污染，保护自然资源。项目主要环境影响是施工期产生的施工扬尘、噪声、生活污水和固废对周围空气、水、声环境产生的影响。
一、施工期生态保护措施
本项目为防洪除涝工程，属于生态影响类项目。
1、施工期生态环境保护措施
（1）土地占用影响减缓措施
①开工前，对施工范围内临时设施的规划要进行严格的审查。
②严格按照用地文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。
③加强施工期的组织管理，提高工效，缩短工期；施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工；挖、填方施工时，尽量做到先筑挡土墙，随挖、随运、随压，严禁随意开挖取土取石，破坏植被；工程建成后，要注意保护边坡和河床，土石料场开挖裸露的土地应尽快种上植被和采取封闭措施，以防坍塌，造成水土流失。
④严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于给定的面积，禁止随意地超标占地。
（2）施工迹地的恢复措施
1）工程技术措施
①清理工程：本项目临时用地中涉及临时建筑物的修筑，在临时用地使用结束后，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，临时建筑物应由建设方进行拆除。
②土地平整工程：土地平整是改变损毁土地地表形状、理性的主要的工程措施之一。建设项目挖损、压占土地后，原地表形态发生变化，可能出现凹坑、凸起，且出露物多为砾石、碎石、岩块石等，难以直接进行农、林、草利用。在场地平整过程中通过推土机实施土地平整，满足土地复垦的初步立地条件。
工程结束后应对其占地恢复其原貌，并选择本地物种，进行种草播撒及植被栽种。
结合项目所在地生态环境和景观特点进行迹地恢复，恢复植被采用保护区原生态植物进行恢复，保证区域景观生态环境不会改变
2）植物措施
本着适地、适树的原则，结合本项目区的特殊自然条件，充分调查当地乡土树种，施工临时用地应尽量采用乡土植物进行植被恢复。
（3）动物影响减缓措施
①工程施工期，严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，尽力缩小施工作业带宽度，以减少对地表植被的碾压，减少对陆生动物生境及觅食场所的破坏。
②施工期应严禁夜间施工，若不得不夜间施工的，应经当地主管部门批准后，方可施工。夜间应尽量减少高噪声设备施工，特别是超强的流动噪声源（如载重卡车），突然轰鸣的间歇噪声源和连续的固定噪声源等，以减少施工噪声对人、两栖类和爬行类动物的干扰。
③加强对施工人员保护野生动物意识的教育工作，并将相关条款列入施工合同，禁止捕杀野生动物、掏食鸟蛋、破坏鸟巢等行为。
④快速恢复地表植被。兽类等动物的栖息环境和分布规律与植被类型密切相关，因此施工期间对植被的破坏，待施工结束后，应及时采取措施，种植树木，使植被尽快恢复，力争在最短的时间内清除施工痕迹，对土层较薄的陡坡和弃土堆积场所，将一时难以恢复林木，可先草后木，即先培育草灌植被，把地面覆盖起来，待土壤改善后，让乔木自然侵入或人工栽种。
⑤严禁捕杀野生动物。项目施工期间机械开挖产生的噪声，工程施工等人为活动的干扰、惊吓，使施工区域工程占地区以及毗邻地区的动物迁徙至邻近地区。
（4）水生生态影响减缓措施
①施工导流选择在枯水期，尽量缩短导流时段；项目涉水工程施工时应设置围堰，以有效减轻施工过程对水质及水生生物的影响。
②项目堤岸、护坡主要采用土料、块石、砂料及碎石料，项目建设过程中要加强对现有河道水生生物的保护，合理安排施工期，防止施工时泥沙、石块等掉入河中。
③落实项目影响区域水环境保护措施，重点加强对施工期悬浮物、石油类污染物控制。
④采用分期围堰施工，使河道保持畅通，保证水生生物能正常游动；项目在导流、围堰应避开鱼类产卵期。
⑤施工结束后，及时对破坏区域进行生态修复。按照原有的植被类型和群落结构，补种本土植物，恢复植被覆盖，为野生动物提供食物和栖息场所。造成的水体破坏，进行水体净化和生态修复，恢复水生生物栖息地，保障鱼类、两栖类动物生存环境。
2、水土保持措施
施工过程中必须加强施工管理，做好施工组织设计：合理安排施工时序，分段施工，控制施工面，减少地表裸露的时间；要协调好主体工程开挖与填筑的进度关系，尽量减少土石方转运、倒运，减少水土流失；遇暴雨或大风天气应加强临时防护，雨季填筑土方时应随挖、随运、随压，避免产生水土流失；边坡开挖要控制开挖面，开挖前进行放线，严格按照设计边坡进行开挖；工程结束后，应清理施工过程中的建筑材料散落体等废弃物。
①工程措施
种植乔木、灌木前采取穴状整地，撒草籽区域进行全面整地。
②植物措施
施工结束后，尽快对临时占地采取恢复植被措施，在施工结束后，即刻采取乔、灌、草的植被恢复措施。
二、施工期大气保护措施
施工期对大气环境的影响主要来自土石方开挖、材料运输过程中产生的扬尘，机械设备、运输车辆产生的尾气。
本项目施工过程中按照相关政策采取以下防治措施：
1、施工扬尘
施工扬尘主要来自土方的挖掘扬尘；建筑材料（沙子、石子等）的现场搬运扬尘；施工垃圾的清理扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。
根据《大气污染防治行动计划》、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质(2019)23号）、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》、《四川省重污染天气应急预案》（川办发〔2024〕46号）、《阿坝州大气环境突出问题专项整治行动方案》等要求，施工现场应采取以下扬尘污染防治措施：
A、施工现场围挡
①施工现场架设1.8-2.5m高的围挡，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少施工过程中的粉尘飞散现象，降低粉尘向大气中排放，设置喷雾降尘设备。
②施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。
③自卸车、固废运输车等输出车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；
④施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施。
⑤应在施工建设中做到规范管理，文明施工，全面督查建设工程现场管理；
⑥建设单位必须设置环境保护公示牌，并按照《中华人民共和国生态环境法典》相关规定，在施工现场工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。
⑦项目施工期间出现重污染天气时应当按照《四川省重污染天气应急预案》（川办发〔2024〕46号）要求做好重污染天气状况下，大气污染物的应急处置。
B、洒水作业
①施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外；结构施工、装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m；非作业区达到目测无扬尘的要求；
②土方开挖时，应在基坑四周设置雾状固定喷淋装置，喷头水平间距不大于5m，设置于临时防护架上。对于基坑周边固定喷淋装置无法覆盖的中心区域和其他场平工程，应增设移动式雾炮。
③施工现场进行清理、钻孔、铣刨、拆除、切割、开挖、现场等作业时，应在密闭空间进行或采取洒水喷淋等湿法作业法进行施工，防止微尘、碎屑、纤维飘散。
C、车辆密闭运输
①施工单位应当建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，加强对渣土运输车辆、人员管理；
②施工现场渣土运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。
③建渣及渣土运输单位应安排专人对其运输车辆及运输沿线进行巡视，确保车辆按核准的线路、时间行驶，并运送到核准的处置地点，不得随意变更、随处倾倒。
④施工道路作为社会道路通行机动车的，施工单位应每天派专人进行清扫，随时洒水降尘。
2、车辆运输扬尘处置措施
车辆运输扬尘主要来自公路路面尘土和道路的损坏，只要有效地控制来源，就可以减少扬尘。加强道路管理和维护，经常清扫，无雨日的早、中、晚洒水；配备公路养护、维修、清扫队伍，使道路处于良好的运用状态。
在物资运输过程中注意防止空气污染。装载多尘物料时，应对物料适当加湿或用帆布覆盖，运送散装材料的车辆应保持密封状态，避免运输过程产生的扬尘。
在施工临时道路运输施工材料时控制汽车运行速度，在靠近村屯及居民点、临时办公生活区行驶的车辆，减速行驶。
3、施工燃油废气处置措施
施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。
综上，本项目施工期大气污染物均得到有效控制，对区域大气环境影响可接受。
三、施工期地表水保护措施
1、生活污水
项目不设施工生活营地，施工期间工人租用当地民房作为施工营地，生活污水利用租用民房化粪池处置后用于农肥，对环境影响较小。
2、基坑排水
本项目围堰施工时安排在枯水期进行，采用编织袋装土石填筑围堰，在填筑过程中对河底泥沙的扰动影响不大。施工过程中产生的基坑排水一般为施工期开挖面废水及降雨等造成的基坑积水等，属间断性排放。针对基坑排水，施工作业区辅助抽水施工，围堰后形成的基坑水主要含SS，类比同类工程，基坑排水产生量，排水中SS浓度约1500~2500mg/L。施工过程中基坑排水在基坑内经简单沉淀后排入地表水体，对地表水环境影响较小。
综上，本项目施工期废水均不外排，通过采取上述防治措施后对区域地表水环境影响可接受。
四、施工期噪声防治措施
为了减轻施工期对周围环境的影响，施工单位应严格遵守《中华人民共和国生态环境法典》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，合理安排施工计划并采取较严格的施工管理措施，应做到：
（1）施工单位要在施工准备时有施工组织设计，施工现场要制定环境保护措施，使各项作业有组织、有计划地进行，尽可能避免高噪声设备同时运作。
（2）选用效率高、噪声低的机械，禁止噪声超标的机械进场；对各种产生噪声和振动的机械设备应当采取消声防振措施，使其噪声和振动符合有关标准，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。
（3）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，严禁夜间施工。
（4）应实现施工区封闭化、围挡标准化，减少对周围环境的污染和影响。高噪声机械在居民区较近的区域施工时，可用围挡板与居民区隔离，阻隔噪声传播。
（5）加强施工机械的维护管理工作，使设备正常平稳运转，避免设备非正常工况产生的高噪声污染。
（6）施工单位应处理好与施工场界周围群众的关系，避免因噪声污染引发纠纷。
五、施工期固废处置措施
工程施工过程中产生的固体废弃物主要来自于项目施工开挖的土石方，施工人员产生的生活垃圾以及建筑垃圾。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]土石方：本工程土石方挖方总量约0.57万m3（自然方、下同），填方总量0.48万m3。经土方平衡分析，余方0.09万m3，用于堤后回填，工程无弃方。
生活垃圾：袋装收集后，交由环卫部门清运处置。严禁乱丢乱弃，严禁进入地表水体。
建筑垃圾：建筑废弃材料可回收利用的外卖废物收购站处理；其他不可回收利用的及时运至政府指定的建筑垃圾堆放场。
在采取上述措施后，项目施工固废对环境的影响将减至最低。项目施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置、去向明确，处置合理，固废对环境影响较小。
六、对达古冰山—卡龙沟风景名胜区保护措施
1、对风景资源不利影响消减措施
本项目位于达古冰山-卡龙沟风景名胜区三级保护区。主要涉及卡龙沟片区，位于风景名胜区内的项目位于才盖藏居一处人文景点。
通过加强管理，并严格控制施工范围，设置生态型施工围挡，缩短施工工期，且不在旅游旺季施工，减少施工机械使用时间，选用低噪声设备，以减少此类影响；栏杆采用砼仿木栏杆，与周边环境相协调，围挡绘制文化宣传画缓解不匹配问题，规范物料堆放减少杂乱，对游客视觉和游览心情冲击短期且局部；精心打造的绿化景观适应本地条件，融入人文元素，强化了融合并提升文化内涵与审美价值，与周边环境相协调，与周边环境相适应。
2、对风景游赏不利影响消减措施
游览线路方面，精准划定施工范围，减少对村道和游步道占用；避开旅游旺季与高峰时段施工；开辟临时路线，用醒目标识引导游客，在关键节点安排人员指引；在临时线路起止点安排免费接驳车，为特殊游客提供协助。
景观视觉方面，围挡施工区，及时清理垃圾，对裸露区域覆盖或绿化。集中有序摆放材料设备，选隐蔽位置，分类标识存放；优先选用环保施工方式与材料。
游客安全方面，施工区周边设警示标识、围栏和防护棚。安排专人巡逻，利用监控实时查看，及时处理隐患。在景区多处展示安全宣传内容，通过广播等提醒游客。
3、对生态环境不利影响消减措施
本工程通过优化施工方案，加强管理，采用低扰动技术，减少对地表植被的破坏；施工期对开挖土石方进行规范堆放和及时转运，禁止在保护区内堆放渣土、设置施工场地，避免随意弃渣侵占生态空间。生活污水依托当地村民化粪池处理后用作农肥，防止污染水体。选用低噪音设备并合理安排施工时间，降低噪声对野生动物的干扰。项目结束后，及时开展生态修复，通过植被补种、土壤改良等措施，恢复受损生态系统，最大程度消减对生态环境的不利影响。
4、对重点保护野生动植物不利影响消减措施
（1）重点保护野生植物保护措施
1）严格按照用地文件确定征占土地范围，避免不必要的土地、林地占用或超出占用范围的采伐破坏而影响重点保护野生植物资源。
2）施工期间应严格按照《中华人民共和国森林法》《四川省天然林保护条例》等相关法律法规施工，加大宣传力度，强化施工队伍生态、环境保护意识。
3）若在施工过程中发现疑似有国家重点保护植物，要立即报告风景名胜区管理局，立即组织鉴别，采取相应措施。
4）严格按照工程设计的作业区进行施工。在分段施工过程中，严禁施工人员和机械设备超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏，禁止施工人员进入非施工区域，加强施工人员的环境教育工作，保证在施工期间尽量减少对植被的破坏。
5）定期对施工路面区洒水除尘，运渣运输车辆用篷布遮挡后运输，在施工区域周边设置喷雾除尘装置，减少扬尘飘落到周边植物上影响植物生长。
6）加强防火宣传教育，建立严格的森林防火管理制度，做好施工人员用火管理，施工作业时严禁一切野外用火，防止森林火灾发生，避免对野生植物资源的破坏。
7）施工结束后，对临时占地及时进行植被恢复，堤后回填区按“灌、草相结合”的原则，选择当地的植物进行植被恢复，使本区域生态环境得以逐渐恢复和改善。
8）加强植物检疫工作，做好相关人员的入境检查工作，严禁相关人员将外来物种带入风景名胜区饲养或种植，严禁在风景名胜区内及周边地区开展外来物种的野外放生活动，防止外来病虫害危害风景名胜区植物资源和栖息地环境。
（2）野生动物保护措施
1）定期对施工人员进行重点保护野生动物保护宣传，提高施工人员重点保护野生动物保护意识。在施工区树立重点保护野生动物保护宣传牌，大力宣传《中华人民共和国野生动物保护法》等相关法律法规，禁止施工人员进入景区非法捕猎重点保护野生动物。
2）做好施工地区及周边施工材料的使用、存放和废料回收工作。
3）严禁向流域水体内倾倒污水、垃圾，严禁采取将弃土（石）方直接推倒入河道内等野蛮施工行为，保护高原林蛙生境；严禁入河捕捞等行为发生。
4）要加强对堤防工程环境污染和生态风险的预防和控制，降低风险事故发生对景区内重点保护野生动物栖息地的风险因子。
5）施工期间，尽量选用低噪音或备有消声降噪设备的施工机械，减少噪声污染对重点保护野生动物的觅食活动的影响。
6）施工结束后，及时对破坏区域进行生态修复。按照原有的植被类型和群落结构，补种乡土植物，恢复植被覆盖，为野生动物提供食物和栖息场所。造成的水体破坏，进行水体净化和生态修复，恢复水生生物栖息地，保障鱼类、两栖类动物生存环境。
7）项目巡查人员禁止非法捕猎、盗伐等破坏野生动物生存环境的行为发生。
七、施工期临时工程污染防治及生态恢复措施
（1）导流围堰施工污染防治措施
导流围堰施工过程中的污染主要来自于修筑时和拆除时带来的水体扰动以及围堰导流过程中水流冲刷可能导致的水体浑浊，为保护下游地表水环境，本环评提出以下污染防治和迹地恢复措施：
①导流围堰迎水面设置防渗土工布和袋装土防渗体，防止因沟壁崩塌而造成的地表水浑浊；
②采用后退法进行拆除，且同时拆除的点位不超过2个，降低叠加影响。
八、环境风险防治措施
1、风险调查
根据工程施工特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系分析施工期的环境风险，风险主要体现在：废水外排引起水质污染。
2、环境风险因子识别
本项目为生态类建设项目，其运行期基本无“三废”排放，相应环境风险主要为施工期外源风险，本工程的施工主要是增加风险发生概率或加剧风险危害。根据本工程施工特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，本工程的建设中具有潜在风险的类型有：
①工程施工对河流水质的影响；
②施工机械油料泄漏影响河流水质。
3、源项分析及风险因素
根据各事件和事故的特性和产生方式、造成危害的途径、危害的后果与严重性分别对各风险进行分析，其结果见下表。
表5-1 工程环境风险危害特性分析表
	风险类型
	子项
	产生方式和危害途径
	后果与严重性

	水环境
风险
	水质
恶化
	固废、生活垃圾等排入地表径流
	水质恶化影响水环境

	水环境风险
	水质
恶化
	施工机械油料泄漏影响水质
	水质恶化影响水环境


施工期若不注意严格采取水环境保护措施，含油废水以及建筑垃圾等随意排入河流，施工机械油料泄漏进入河流，均会造成河流水质的恶化，从而对河流水质及水生生物等产生影响。
（1）对河流水质的影响
由于油品密度较小，又不溶于水，因此油品泄漏后油膜将漂浮在水面，并在水流及风的联合作用下输移和扩散，给地表水环境带来不利影响。同时由于油品阻碍水气交换，阻碍阳光照射入水体，抑制水中浮游植物的光合作用，致使水中溶解氧逐渐减少，而其他有毒、有害等危险品泄漏进入水体后，则可能造成水体毒性增大，水质恶化。
（2）对水生生物的影响
若溢油量较大油膜分布区内的浮游生物将遭受较大的破坏，而油膜外围混合区范围内的浮游生物群体也将受到一定程度影响。从时间上看，夏季发生溢油对浮游生物的破坏大于冬季。同时发生溢油泄漏事故时，会对底栖生物带来严重伤害，即使不被污染致死，也将影响其存活能力。此外，沉积物中未经降解的油类也可能对局部水质造成二次污染。严重的溢油事故可能会改变影响范围内底栖生物的群落结构，最终导致资源量的减少或局部消失。
4、风险预防对策措施
（1）管理措施
成立环境风险事故领导小组，派专人对施工现场和沿线道路进行清扫，从源头上控制油料泄漏可能带来的不良影响；定期检查和维护施工设备和运输车辆，使其维持良好的工作状态；敦促施工人员严格按照交通规则行驶并注意文明行车，减少事故概率；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求、施工进度及施工范围内进行施工，加强对施工人员环保意识的培训，施工过程中若发现在勘查阶段未发现的保护动植物，应及时汇报有关部门，采取避让等保护措施，不得随意对其破坏。
（2）工程措施
施工时应先进行施工导流设施的修筑，以形成挡水面，再进行工程区的清表、土方开挖、堤身回填等工程施工，同时应避免施工机械或车辆翻入水中影响水环境质量；设计及施工过程中选用当地常见植物进行绿化恢复；靠近河道侧的施工道路边设置明显标志，提醒司机注意安全行车，路边设置简易防撞栏，若要夜间施工设置照明设施，避免车辆翻入河道。
（3）应急措施
油料泄漏后应及时组织人员进行清扫处置，避免泄漏的油料随雨水等带入周边水体；同时制订防汛、避险及污染物泄漏风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物资的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容，施工场所应张贴应急报警电话；施工期间如遇恶劣天气必须及时检查加固护坡等水土保持措施，避免护坡等工程设施垮塌，提前组织人员及设备转移到安全位置。
（4）其他
施工期应由管理部门研究划定施工界限，获得施工许可，未经同意，不得擅自开工；加强施工管理，严禁野蛮施工，划定最小作业范围，禁止超挖；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求、施工进度及施工范围内进行施工，尽量避免汛期施工。
5、环境风险事故应急预案
事故应急指挥系统是紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，减少事故损失。事故应急指挥系统包括组织机构、通讯联络、人员救护和事故处理、安全管理等方面内容。
①组织体系
工程在施工过程中应成立应急指挥部，明确职责，在遇到特大洪水灾害和突发性污染事故等情况下作出及时反应。
②通讯联络
在工程施工过程中，建立各施工区、生活区、办公区、社会救援机构和地方政府之间的通讯网络，保证信息畅通，以提高事故发生时的快速反应能力。
③人员救护和事故处理
在遭遇突发事件时，如特大洪水、突发性污染事故时，应急指挥部与当地政府有关部门密切合作，及时组织力量进行抢救、救护和安全转移。同时做好事故后处理工作，及时转移或保护影响范围内财产。当施工中出现破坏污水管线时，应立即停止施工，并向应急小组汇报，由应急小组组织专业人员进行抢修，并迅速与管线主管单位取得联系，对污水进行堵截、导流。
④安全管理
项目保卫部门负责做好消防安全工作，做好对火源的控制，负责消防安全教育，组织培训消防人员。
九、环境监测计划
1、环境监测目的
环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。
2、环境监测机构
建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担。
3、监测项目及监测计划
施工期建设单位必须接受环保部门的检查和环境管理，并监督各施工单位执行环保措施，尽量避免和减轻施工活动的影响，根据施工实施进度，对施工期进行定期监测，本环评建议监测计划如下：
表5-2  施工期环境监测计划
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	实施机构
	负责机构

	施工噪声
	项目施工场界
	监测两次，检测昼间噪声
	委托监测单位
	建设单位

	施工扬尘
	项目施工场界
	自监测起持续15分钟
	委托监测单位
	建设单位

	地表水
	工程上游500米处
	监测2天，1次/天
	委托监测单位
	建设单位




	运营期生态环境保护措施
	本项目为防洪除涝工程，本项目的建设对完善黑水县卡龙镇才盖村段防洪保障体系，保护房屋、耕地和沿河两岸居民生命财产安全，改善生态环境，促进当地社会经济的发展和城镇建设具有重要作用。项目正常运行过程中无污染物产生不会对周围环境产生不良环境影响。
（1）生态环境正效益
通过本项目的实施，使工程建设区的水土流失得到有效治理，原有的土壤侵蚀也得到一定程度的控制，建设过程中的裸露地恢复植被后，能有效地固结土壤、涵养水分、稳定边坡、减少径流和侵蚀量，同时改善项目区周边的区域环境，具有显著的生态环境效益。
（2）社会环境正效益
[bookmark: _GoBack]防洪工程是地区发展先行的基础设施建设，项目的实施，可拉动当地内需，带动其他相关行业的投入。工程的实施可有效地防止洪水冲刷淹没对自然生态环境的破坏，防止洪水过后引发大范围内的疾病流行，提高防洪御灾能力，保障人民生命财产安全，减少人们对自然灾害的恐惧，促进当地稳定和发展，增进民族团结，具有良好的社会效益。
（3）经济正效益
通过项目实施，保护区内耕地、房屋免遭洪水侵袭，维护城乡生态环境系统的正常平衡，保证正常的生产和生活秩序。本工程修建后，该区域摆脱了历年频繁洪水的侵害，减少了洪灾直接经济损失，使区域人民生命财产安全得到了保障，对促进城乡建设和国民经济发展起着重大作用，经济效益显著。
因此，本项目建设会对治理河段具有良好的经济社会生态正效益。

	其他
	为了保证项目建设过程中环境质量，在本次项目的建设过程中，必须加强施工期环境保护管理工作。
1、向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行措施，控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声振动等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。
2、在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，由有关职能部门牵头，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。
3、在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场树立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。

	环保投资
	环保投资估算：本项目河堤工程总投资350万元，环境保护投资41.0万元，占总投资的11.71%，本项目的环保投资估算见下表。
表5-3 环保设施组成及投资估算一览表  单位：万元
	类别
	项目
	措施内容
	投资估算（万元）

	[bookmark: _Hlk213514049]废气
治理
	施工扬尘
	施工区域设置围挡，文明施工，施工围挡上方安装喷淋装置，洒水降尘；
	2.0

	
	车辆运输扬尘
	加强管理，密闭运输、限速行驶
	2.0

	
	施工机械燃油废气
	强化机械设备的维护、保养
	/

	废水
治理
	生活污水
	生活污水利用租用民房化粪池进行收集处理后，用于农肥。
	/

	
	基坑排水处理
	施工过程中基坑排水在基坑内经沉淀后排入地表水体
	/

	噪声
	施工噪声
	施工期围挡、选用低噪声设备、合理布局、合理安排施工进度，禁止夜间施工等
	2.0

	固体废物
	生活垃圾
	袋装收集后，交由环卫部门清运处置
	1.0

	
	建筑垃圾
	可回收的利用的外卖废物收购站处理；其他不可回收利用的及时运至政府指定的建筑垃圾堆放场
	3.0

	生态措施
	对临时占地的生态恢复，优化施工方案、加强施工管理，加强有关野生动物保护的宣传教育，严禁施工人员在施工区及其周围非法猎捕、杀害野生动物；在施工过程中尽量控制临时占地，对施工人员进行生态教育。严禁入河捕捞。同时严格落实《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山-卡龙沟风景名胜区影响评价报告》中提出的各项生态环境保护措施，如宣传教育、环境监管等。
	15.0

	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]环境风险措施
	制定有效的应急预案体系、配备吸油毡等风险物资
	5.0

	环境监管
	施工期环境监测，环境管理、宣传、培训
	5.0

	
	竣工环保验收调查
	6.0

	合计
	/
	41.0















[bookmark: _Toc155338882]六、生态环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Toc152687686][bookmark: _Toc151978995][bookmark: _Toc151047325][bookmark: _Toc155338883]内容

[bookmark: _Toc151978996][bookmark: _Toc151047326][bookmark: _Toc155338884][bookmark: _Toc152687687]要素
	[bookmark: _Toc152687688][bookmark: _Toc155338885][bookmark: _Toc151047327][bookmark: _Toc151978997]施工期
	[bookmark: _Toc151047328][bookmark: _Toc155338886][bookmark: _Toc151978998][bookmark: _Toc152687689]运营期

	
	[bookmark: _Toc155338887][bookmark: _Toc151047329][bookmark: _Toc151978999][bookmark: _Toc152687690]环境保护措施
	[bookmark: _Toc151047330][bookmark: _Toc155338888][bookmark: _Toc151979000][bookmark: _Toc152687691]验收要求
	[bookmark: _Toc152687692][bookmark: _Toc151047331][bookmark: _Toc151979001][bookmark: _Toc155338889]环境保护措施
	[bookmark: _Toc152687693][bookmark: _Toc155338890][bookmark: _Toc151047332][bookmark: _Toc151979002]验收
要求

	陆生生态
	优化施工方案、加强施工管理，避免生活污水的直接排放；禁止随意倾倒废渣，合理布局高噪声施工设备。加强有关野生动物保护的宣传教育，严禁施工人员在施工区及其周围非法猎捕、杀害野生动物；在施工过程中尽量控制临时占地，对施工人员进行生态教育，施工期结束后对临时用地进行迹地恢复。同时严格落实《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山-卡龙沟风景名胜区影响评价报告》中提出的各项生态环境保护措施，如宣传教育、环境监管等。
	减少影响范围、生态恢复、占地恢复原有土地利用性质
	/
	/

	水生生态
	枯水期进行施工导流，采用分期施工，分期导流的方式。固体废物严禁倾倒至河中。严禁入河捕捞。导流、围堰应避开鱼类产卵期。同时严格落实《黑水县卡龙镇才盖村基础设施提升建设项目对达古冰山-卡龙沟风景名胜区影响评价报告》中提出的各项水生生态环境保护措施。
	减少影响范围、生态恢复
	/
	/

	地表水
环境
	生活污水利用租用民房化粪池进行收集处理后，用于农肥。
	不外排
	/
	/

	
	基坑排水在基坑内经沉淀后排入地表水体
	/
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	不对周边浅层地下水以及周边土壤造成影响
	/
	/

	声环境
	施工期围挡、选用低噪声设备、合理布局、合理安排施工进度，禁止夜间施工等
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘：施工区域设置围挡，文明施工，施工围挡上方安装喷淋装置，洒水降尘等
	施工期扬尘执行 《四川省施工场地扬尘排放标准》 （DB51/2682-2020）
	/
	/

	
	车辆运输扬尘：加强管理，密闭运输、限速行驶
	
	/
	/

	
	施工机械燃油废气：定期检修与保养
	
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：集中收集后，交由环卫部门清运处置
	固体废弃物均得到妥善处置、去向明确，处置合理
	/
	/

	
	开挖土石方用于堤防工程回填以及堤防后回填。
	
	
	

	
	建筑垃圾：可回收的利用的外卖废物收购站处理；其他不可回收利用的及时运至政府指定的建筑垃圾堆放场
	
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强管理，落实各项保护措施，禁止乱排，制定突发环境事件应急预案等
	/
	/
	/

	环境监测
	根据施工实施进度，对施工期进行定期监测
	环保机构健全，环保资料和档案齐全
	/
	/

	其他
	环境监管：施工期环境监测，检查和监督施工过程中发生的施工扬尘和施工噪声引起的环境问题
	
	/
	/



[bookmark: _Toc155338891]七、结论
	项目的建设，符合国家当前产业政策，符合相关规划，符合“生态环境分区管控”要求。项目建设对完善黑水县卡龙镇才盖村段防洪保障体系，保护房屋和沿河两岸居民生命财产安全，改善生态环境，促进当地社会经济的发展，具有良好的社会生态正效益。在认真落实本报告中提出的污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，项目建设对周围环境影响较小。从环境的角度来看，本项目的建设是可行的。
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