**附件1**：

采购清单和预估数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料种类** | **品名及型号** | **预估数量** | **供 货 要 求** | **备 注** |
| 水泥 | PC325 | 1447t | 供货时须提供产品合格证 | 含运输费用及上下车费用。 |
| 碎石 | 碎石（未筛分碎石统料堆方） | 3095m3 | 供货需提供骨料检测报告 | 含运输及上下车费用 |
| 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） | 407m3 | 供货需提供骨料检测报告 | 含运输及上下车费用 |
| 碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） | 2713m3 | 供货需提供骨料检测报告 | 含运输及上下车费用 |
| 片石 | 片石（码方） | 1099m3 | 供货需提供骨料检测报告 | 含运输及上下车费用 |
| 砂 | 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） | 2326m3 | 供货需提供骨料检测报告 | 含运输及上下车费用 |
| 机械 | 装载质量8t以内自卸汽车（QD351） | 90台班 | 驾驶员需持有特种设备操作证 | 含运输及上下车费用 |
| 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压） | 90台班 | 驾驶员需持有特种设备操作证 | 含运输及上下车费用 |
| 二类机具类 | 搅拌机、切割机、振动棒、发电机、磨光机、振平尺、水泵、架管（扣件）、盒子板木方、其中包括（铁丝、钉子、钢钎、支木模板）等混凝土硬化全套设备 | 3个月 |  | 含运输及上下车费用 |